# GEGEVENS VAN GESCAND ORIGINEEL OPSLAAN (SNELBESTAND)

## Overzicht

Als u Snelbestand opgeeft voor beeldverzending, worden de gegevens van het gescande origineel opgeslagen als bestand in de snelmap. Aangezien u het opgeslagen bestand zo nodig kunt terughalen, kunt u het bestand opnieuw verzenden zonder het origineel voor te bereiden.
Als een bestand wordt opgeslagen met Snelbestand, worden automatisch de volgende gebruikersnaam en bestandsnaam aan het bestand toegewezen.
Gebruikersnaam: Gebr. onbekend
Bestandsnaam: Modus_Dag-Maand-Jaar_Uur-Minuut-Seconde
(Voorbeeld: Scan_04042011_112030)
Opgeslagen in: Snelmap
Als gebruikersauthenticatie wordt gebruikt, wordt automatisch de gebruikersnaam geselecteerd die is gebruikt voor aanmelden. Als gegevens worden opgeslagen met de optie Snelbestand, kunt u alleen de bestandsnaam en de opslaglocatie wijzigen.

###### Alle niet-beveiligde bestanden in de snelmap verwijderen:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Documentarchivering] → [Alle Snelbestanden Wissen]. Configureer zo nodig instellingen zodanig dat alle bestanden moeten worden verwijderd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Geef de bestemming op

   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - HANDMATIG EEN BESTEMMING INVOEREN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Tik op de toets [Overige] en op de toets [Snelbestand]

   Als u het bericht op het scherm controleert en op [OK] tikt, wordt het pictogram aangevinkt.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

   U kunt ook de optie Snelbestand instellen door door op de toets [Snelbestand] in het actiescherm te tikken.

   ###### De instelling voor Snelbestand annuleren:

   Tik op de toets [Snelbestand] om het vinkje te wissen.

4. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand.
   Als u het origineel op de glasplaat plaatst, wordt elke pagina afzonderlijk gescand.
   Nadat u het laatste origineel hebt gescand, tikt u op de toets [Lezen Klaar].
   Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en verzenden is voltooid.
   Tik op de toets [Voorbeeld] om de uitvoerafbeelding te bekijken voordat u deze verzendt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
   Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie.

Terug naar begin