# GEGEVENS VAN GESCAND ORIGINEEL OPSLAAN (BESTAND)

## Overzicht

Als u de optie Bestand opgeeft voor beeldverzending, worden de gegevens van het gescande origineel opgeslagen als bestand in de hoofdmap of in een geregistreerde aangepaste map. Aangezien u het opgeslagen bestand zo nodig kunt terughalen, kunt u het bestand opnieuw verzenden zonder het origineel voor te bereiden.
Als een bestand met de functie Bestand wordt opgeslagen zonder dat er bestandsinformatie wordt toegevoegd, worden automatisch de volgende gebruikersnaam en bestandsnaam aan het bestand toegewezen. Gebruikersnaam: Gebr. onbekend
Bestandsnaam: Modus_Dag-Maand-Jaar_Uur-Minuut-Seconde
(Voorbeeld: Scan_20110404_112030)
Opgeslagen in: Hoofdmap

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Geef de bestemming op

   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - HANDMATIG EEN BESTEMMING INVOEREN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Tik op de toets [Overige] en op de toets [Bestand]

   U kunt ook het scherm Bestandsinformatie oproepen door op de toets [Bestand] in het actiescherm te tikken.

4. #### Tik op de toets [Aan] en geef het bestandsinformatie in

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

   ###### De instelling voor bestandsinformatie annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

5. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand.
   Als u het origineel op de glasplaat plaatst, wordt elke pagina afzonderlijk gescand.
   Nadat u het laatste origineel hebt gescand, tikt u op de toets [Lezen Klaar].
   Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en verzenden is voltooid.
   Tik op de toets [Voorbeeld] om de uitvoerafbeelding te bekijken voordat u deze verzendt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
   Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie.

Terug naar begin