# NIETFUNCTIE

## Overzicht

Als een finisher (voor het nieten van 100 vellen) is geïnstalleerd, kunt u geladen vellen nieten in een bundel. (Nietfunctie)
Als een nietfinisher (voor het nieten van 100 vellen) is geïnstalleerd, kunt u vellen op twee plaatsen op de middenlijn nieten en deze vervolgens vouwen voordat zij worden uitgevoerd. (Zadelsteekfunctie)

Nieten | Zadelsteek
--- | ---

U kunt de zadelsteekfunctie gebruiken voor de papierformaten A4R tot A3W (8-1/2"x11"R tot 13"x19").

- De zadelsteekfunctie kan niet worden gebruikt met andere functies voor handmatige afwerking.
- Als u slechts één vel papier laadt terwijl de nietfunctie ingeschakeld is, wordt de nietfunctie tijdelijk uitgeschakeld en wordt het vel niet geniet.

### Functie Kopie/pagina's

Als u meerdere sets tegelijk wilt nieten, gebruikt u de functie Kopie/pagina's.
Laad gesorteerd papier en tik op de toets [Kopie/pagina's] om een aantal kopieën en een aantal pagina's per set in te voeren.

De instellingen voor Kopie/pagina's gelden niet voor de functies voor het vouwen en perforeren van papier.

### Instell snijder

Indien een snijmodule geïnstalleerd is, kunt u overtollige randen van het papier bijsnijden voor een mooiere afwerking.

## Bediening

### Nietfunctie selecteren

Tik op de gewenste niettoets bij [Vouwen].
De uitvoerlade wordt automatisch geselecteerd op basis van de geselecteerde niettoets.

###### De nietfunctie annuleren:

Tik nogmaals op de geselecteerde toets voor de nietpositie.

### Het aantal kopieën instellen (aantal pagina's)

1. #### Tik op de toets [Kopie/pagina's]

2. #### Tik op de toets [Handmatig]

3. #### Geef het aantal kopieën voor uitvoer en het aantal pagina's per set

   Tik op het display Aantal kopieën en Aantal pagina's per set en voer de waarden in via de cijfertoetsen. Tik anders op de toets om de waarden in te voeren.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .
   Als u [Alle pagina's] selecteert voor het aantal kopieën/aantal pagina's, geeft u '1' op voor het aantal af te drukken sets.
   Indien u meer kopies of pagina's instelt dan het aantal kopies of pagina's dat kan worden geniet, wordt een bericht weergegeven en is de toets [Start] niet beschikbaar. Raadpleeg de "Specificaties" in de "Verkorte installatiehandleiding" en geef het aantal kopies of pagina's op dat kan worden geniet.

### Instell snijder (als Zadelsteek is geselecteerd)

Als u Instell snijder wilt selecteren, moet een snijmodule zijn geïnstalleerd.

1. #### Selecteer Zadelsteek en tik op de toets [instell snijder]

2. #### Tik op de toets [Aan] en geef de snijbreedte op

   Tik op het veld voor de getalsweergave die de snijbreedte weergeeft en voer het toegestane bereik in met de cijfertoetsen. Tik anders op de toets om de waarden in te voeren.
   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .

   ###### De functie Instell snijder annuleren:

   Tik op de toets [Uit].

Terug naar begin