# LDAP-INSTELLINGEN

Selecteer [Inschakelen] om de LDAP-instellingen in te schakelen. Als [Uitschakelen] is geselecteerd, zijn de LDAP-instellingen uitgeschakeld.

### Een globaal adresboek toevoegen of bewerken

Wanneer u op de toets [Toevoegen] tikt, wordt het instellingsscherm voor een globaal adresboek weergegeven.
Als u op de naam van een globaal adresboek tikt, wordt het registratiescherm voor dat globale adresboek weergegeven. U kunt het adresboek nu bewerken.

###### Lijst met instellingsitems

Item | Beschrijving
--- | ---
Naam | Voer de adresboeknaam in.
Instelling standaard adres | Voert de standaardzoekinstellingen in voor het zoeken naar een specifiek gebied van de LDAP-directorygegevensstructuur. Bijvoorbeeld: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone Ingevoerde items moeten door een puntkomma of komma worden gescheiden.
LDAP-server | Voer de hostnaam of het IP-adres van de LDAP-server in.
Servertype | Selecteer Standaard of Aangepast in de lijst met servertypen. De standaardinstelling is Standaard
Eigenschap gebruikers-ID | Stel de eigenschap voor gebruikers-ID in. De standaardinstelling is 'uid'.
Eigenschap LDAP zoeken | Stel de eigenschap voor LDAP zoeken in. De standaardinstelling is 'cn'.
E-mailadres zoeken | Stel de eigenschap voor E-mailadres zoeken in. De standaardinstelling is 'mail'.
Open code zoeken | Hiermee stelt u de eigenschap voor open code zoeken in. De standaardinstelling is 'userCertificate'.
Paginalimietgroep | Stel de eigenschap voor Paginalimietgroep opslaan zoeken in. De standaardinstelling is 'pagelimit'.
Authoriteitsgroep | Stel de eigenschap voor Authoriteitsgroep opslaan zoeken in. De standaardinstelling is 'authority'.
Favoriete handelingen-groep | Stel de eigenschap voor Favoriete handelingen-groep zoeken in. De standaardinstelling is 'favourite'.
Mijn map | Stel de eigenschap voor Mijn map zoeken in. De standaardinstelling is 'myfolder'.
Card-ID | Hiermee stelt u de eigenschap voor card-ID zoeken in. De standaardinstelling is 'cardid'.
Home Directory-pad | Voer maximaal 127 tekens in van volle of halve breedte voor het home directory-pad.
Gebruikersnaam en wachtwoord voor gebruikersauthenticatie. | Stel in of de gebruikersnaam/het wachtwoord voor gebruikersauthenticatie moet worden gebruikt als de gebruikersnaam/het wachtwoord voor authenticatie van het home directory-pad.
Gebruikersnaam | Voer maximaal 127 tekens in van volle of halve breedte voor de gebruikersnaam voor authenticatie van het home directory-pad.
Wachtwoord | Voer maximaal 255 cijfertekens in voor het wachtwoord voor authenticatie van het home directory-pad.
Aangepaste eigenschap 1 tot 10 | Voer elke aangepaste eigenschap in.
Poortnummer | Voer een poortnummer in. De standaardinstelling is poort 389.
Time-out | Voer een time-out in. De standaardinstelling is 5 seconden.
Gebruikersnaam | Voer de accountnaam voor de LDAP-instelling in.
Wachtwoord | Voer het wachtwoord in. U kunt het wachtwoord wijzigen door [Wachtwoord wijzigen] in te stellen op .
Authenticatietype | Selecteer de authenticatieserver in de vervolgkeuzelijst.
Bindprefix | Stel de bindprefix in. De standaardinstelling is 'uid'.
Servergebruik | Stel de serverapplicatie in. Stel het adresboek en gebruikersauthenticatie in.
SSL inschakelen | Hiermee schakelt u de communicatie met SSL-versleuteling in.
Verbindingstest | Tik op de toets [Uitvoeren] om de verbindingstest uit te voeren en het resultaat hiervan weer te geven.

### Een globaal adresboek verwijderen

U kunt een geselecteerd globaal adresboek verwijderen door het selectievakje links van de bijbehorende naam in te stellen op en op de toets [Wissen] te tikken.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, worden deze pas van kracht nadat het apparaat opnieuw is gestart. Zie 'DE VOEDING IN- OF UITSCHAKELEN EN HET APPARAAT OPNIEUW OPSTARTEN' voor informatie over het opnieuw opstarten van het apparaat.
Terug naar begin