# INSTELLINGEN ENERGIEBEHEER

Gebruikers zijn in staat om de overgangstijd van de automatisch uitschakelen en voorverwarmfunctie veranderen.
Deze functie vermindert de energiekosten en helpt bij het reduceren van milieuvervuiling en de instandhouding van natuurlijke energiebronnen.

### Instelling Voorverwarmfunctie

De tijd tot de voorverwarmfunctie begint, kan worden ingesteld op een waarde tussen 1 en 240 minuten.
De voorverwarmfunctie wordt ingeschakeld wanneer de ingestelde tijdsduur verloopt nadat het afdrukken is voltooid en er geen verdere handelingen plaatsvinden.
Selecteer de gewenste tijdsduur.
De paneelweergave kan voor de voorverwarmfunctie worden uitgeschakeld.
U kunt de voorverwarmfunctie niet uitschakelen.

### Schakel de functie voor automatische uitschakeling in zodra de externe taak is voltooid

Wanneer het apparaat een afdrukopdracht van de pc voltooit of ontvangen faxgegevens afdrukt, keert het apparaat direct terug naar de modus Automatisch uitschakelen.

### Vaste overgangstijd.

De tijd tot de automatische uitschakelfunctie geactiveerd kan worden ingesteld op een aantal minuten 1-120.
U kunt de Automatisch uitschakelen niet uitschakelen.

### Wijzig overg. tijd volgens tijd van dag.

Deze functie garandeert optimaal gebruik van de modus Automatisch uitschakelen voor elke tijdsperiode door het gebruik van het apparaat te analyseren op basis van opdrachtlogboeken voor een periode van 4 weken.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, is de optie [Vaste overgangstijd] uitgeschakeld.

- Pagina's worden voor elk papierformaat afzonderlijk geteld.
- Als de voeding van het apparaat was uitgeschakeld, was er geen opdracht gedurende deze tijd.

- De beheerinstellingen voor beeldoverdracht worden niet gewijzigd.
- Dit is niet gekoppeld aan de planning voor in-/uitschakelen. Als beide zijn ingeschakeld, krijgen de planningsinstellingen voor in-/uitschakelen voorrang.

###### Overgangstijd naar de modi voor energiebesparing en automatisch uitschakelen

Patroon | Overgangstijd | Gemiddelde uitvoer per uur*
--- | --- | ---
Modus 1 (Opdracht starten, prioriteit 1) | Na 1 uur | 1000-
Modus 2 (Opdracht starten, prioriteit 2) | Na 30 minuten | 250-999
Modus 3 (Energie besparen, prioriteit 1) | Na 5 minuten | 60-249
Modus 4 (Energie besparen, prioriteit 2) | Na de minimale tijdsperiode | -59
Energieniveau slaapstand | Lage energie: Het apparaat gaat in de energiebesparingsmodus. Het duurt wel even om weer uit die modus te komen. Snel wekken: Vergeleken met Lage energie wordt er iets meer stroom verbruikt, maar het apparaat komt sneller uit deze modus. | -

* Fabrieksinstelling

### Automatisch

Deze functie beheert de optimale energie voor elke tijdsperiode door het gebruik van het apparaat te analyseren op basis van opdrachtlogboeken voor een bepaalde tijdsperiode.
Als het apparaat geen opdrachtlogboeken met gegevens voor 4 weken heeft, wordt sjabloon 2 (Modus 3 (Energiebesparing, prioriteit 1) ingeschakeld tussen 8.00 en 18.00). Daarna wordt Modus 4 (Energie besparen, prioriteit 2) ingeschakeld.

### Handmatig

U kunt een patroon instellen voor elke tijdsperiode.
Het apparaat beschikt al over een sjabloon met 3 patronen. Het patroon voor energiebesparing kan worden toegevoegd aan de 'Oorspronkelijke ecopatronen 1 t/m 4'.

###### Sjabloon met drie patronen

Sjabloon | Patroon | Beschrijving van de modus
--- | --- | ---
Sjabloon 1 | Altijd 'Energie besparen, prioriteit 2' | Het apparaat werkt altijd in de modus 4 (Energie besparen, prioriteit 2).
Sjabloon 2 | 8.00-18.00 'Energie besparen, prioriteit 1' | Het apparaat werkt in 'modus 3 (Energie besparen, prioriteit 1)' tussen 8.00 en 18.00, maar in 'modus 4 (Energie besparen, prioriteit 2)' in andere tijdsperioden.
Sjabloon 3 | 8.00-18.00 'Opdracht starten, prioriteit 1' | Het apparaat werkt in 'modus 1 (Opdracht starten, prioriteit 1)' tussen 8.00 en 18.00, maar in 'modus 4 (Energie besparen, prioriteit 2)' in andere tijdsperioden.

## Instellingen specifieke datumhandeling

U kunt een dag waarop grote hoeveelheden moeten worden afgedrukt of waarop u een speciale bewerking wilt uitvoeren configureren als de 'specifieke datum' en alleen voor deze specifieke datum een specifiek energiebesparingspatroon instellen.
De bewerking voor de specifieke datum wordt uitgevoerd op de dag die is geconfigureerd als de specifieke datum ongeacht de instelling overgangstijd voor Automatisch uitschakelen (ingeschakeld of uitgeschakeld).

### Tabblad 'Specifieke datum'

Er kunnen maximaal 7 specifieke datums worden geconfigureerd. Configureer specifieke datums, een energiebesparingspatroon dat u wilt toepassen en een bewerking voor de specifieke datum als deze op een feestdag valt.

Item | Beschrijving
--- | ---
Datuminstelling | Configureer de datum waarop u het apparaat volgens een specifiek patroon wilt laten werken. Selecteer een dag tussen 1 en 31 in Elke maand of Einde van elke maand.
Toegepaste energiebesparingshandeling | Selecteer een energiebesparingspatroon dat u wilt toepassen. Gebruik het tabblad 'Patroon' om de details van het energiebesparingspatroon op te geven.
Handeling voor vakantie | Configureer hoe het apparaat werkt als de vooraf ingestelde specifieke datum op een feestdag valt. Gebruik het tabblad 'Vakantie' om de dag op te geven als feestdag.

- Als een specifieke datum die in eerste instantie is ingesteld samenvalt met de datum die is verplaatst omdat deze op een feestdag valt, krijgt de instelling voor de eerste optie voorrang.
- Als specifieke datums zijn geconfigureerd van dezelfde datums, worden deze in oplopende volgorde tussen 1 en 7 (specifieke datumnummers) gebruikt.

### Tabblad 'Patroon'

Dit tabblad wordt gebruikt voor het configureren van de details van een energiebesparingspatroon.

Item | Beschrijving
--- | ---
Handeling voor energiebesparing | Selecteer een specifiek datumpatroon dat u wilt opgeven.
Patroonnaam wijzigen | Voer een patroonnaam in als u de naam van een specifiek datumpatroon wilt wijzigen.
Te bewerken patroon | Selecteer een bronpatroon als u een patroon wilt maken met een opgeslagen of vooraf ingesteld patroon.
Voeg nieuwe planning toe. | Voeg een planning toe.

### Tabblad 'Vakantie'

Geef een feestdag op. De dag die u als feestdag hebt opgegeven wordt niet als specifieke datum gebruikt.

Item | Beschrijving
--- | ---
Vakantielijst | Als u op deze optie tikt, worden de datums en dagen van de week voor de feestdagen die u hebt ingesteld voor twee jaar weergegeven.
Dag van de week | Gebruik deze optie om een feestdag op te geven met behulp van een dag van de week.
Stel periode in | Gebruik deze optie om een feestdag op te geven met behulp van een datum. 'Definitief geregistreerde tijd' geeft aan wanneer de feestdag die is opgeslagen bij Stel periode in is opgeslagen.

### Energieniveau slaapstand

U kunt 'Laag energieverbruik' of 'Snel reactiveren' selecteren.

Item | Beschrijving
--- | ---
Lage energie | Het apparaat gaat in de energiebesparingsmodus. Het duurt wel even om weer uit die modus te komen.
Snel wekken | Vergeleken met Lage energie wordt er iets meer stroom verbruikt, maar het apparaat komt sneller uit deze modus.

Deze instelling kan alleen worden geconfigureerd in 'Instellingsmodus (webversie)'. Deze instelling kan niet worden geconfigureerd via het aanraakscherm van het apparaat.
Terug naar begin