================================================================== 
 
 SHARP PRINTERSTUURPROGRAMMA LEESMIJ-BESTAND 
 
================================================================== 

Dank u voor de aankoop van dit product. 
Dit document bevat informatie over belangrijke zaken die 
gecontroleerd moeten worden voordat het printerstuurprogramma 
wordt geïnstalleerd. 
Lees dit document zorgvuldig door voordat u doorgaat met de 
installatie. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                      Compatibele modellen 
 
----------------------------------------------------------------- 

Dit README-bestand geldt voor de volgende modellen. 

*Printerstuurprogramma 
SHARP 
AR-200-reeks 
 
*Scannerstuurprogramma 
SHARP 
AR-200-reeks 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
                 Compatibele besturingssystemen 
 
----------------------------------------------------------------- 

*Printerstuurprogramma 
                  Microsoft Windows 98 
                  Microsoft Windows Me 
                  Microsoft Windows 2000 
                  Microsoft Windows XP 
                  Microsoft Windows Vista 

- Wanneer u een nieuwe versie van het printerstuurprogramma 
  installeert, moet u eerst de oude versie van het 
  printerstuurprogramma verwijderen. 
  Als u dit niet doet, kan het zijn dat het 
  printerstuurprogramma niet goed functioneert. 

- Probeer voor zover mogelijk de meeste recente versies van 
  softwaretoepassingen te gebruiken welke compatibel zijn met het 
  gebruikte besturingssysteem. 
  Het is mogelijk dat een document dat gecreëerd is op een oude 
  versie van een softwaretoepassing niet correct kan worden 
  afgedrukt als dit met een nieuwere versie van de software wordt 
  afgedrukt. Probeer in dit geval het document met gebruik van de 
  nieuwe versie vast te leggen en dit vervolgens af te drukken. 

*Scannerstuurprogramma  
                  Microsoft Windows 98 
                  Microsoft Windows Me 
                  Microsoft Windows 2000 
                  Microsoft Windows XP 
                  Microsoft Windows Vista 

Scannen via de USB2.0-poort wordt ondersteund in elk besturingssysteem, 
maar de netwerkpoort wordt niet ondersteund. 

================================================================== 
 
 Opmerkingen bij de vrijgeving van het printerstuurprogramma 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Tips 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Probeer voor zover mogelijk de meeste recente versies van 
  softwaretoepassingen te gebruiken welke compatibel zijn met het 
  gebruikte besturingssysteem. 

- Het is mogelijk dat een document dat gecreëerd is op een oude 
  versie van een softwaretoepassing niet correct kan worden 
  afgedrukt als dit met een nieuwere versie van de software wordt 
  afgedrukt. Probeer in dit geval het document met gebruik van de 
  nieuwe versie vast te leggen en dit vervolgens af te drukken. 

- Wanneer "X pagina's-op-1vel afdr" is ingesteld op 
  "2 pagina's op 1 vel" of "4 pagina's op 1 vel", of wanneer de 
  "Resolutie-instelling" wordt gewijzigd, 
  kan de regelovergangspositie worden gewijzigd. Pas in dat geval 
  de tekengrootte en/of marges aan en gebruik de functie 
  "Afdrukvoorbeeld" of "Paginalayout weergeven" in de 
  softwartoepassing om de afdruklayout te controleren voordat u 
  gaat afdrukken. 

- Het getoonde "aantal pagina's" in de afdrukwachtrij worden 
  mogelijk niet automatisch bijgewerkt. U kunt op de F5 toets 
  drukken om het getoonde aantal bij te werken. 

- Het is mogelijk dat licht gekleurde lettertekens of lijnen 
  (geel, lichtblauw, enz.) niet op de afdruk verschijnen. Probeer 
  in dit geval het volgende: 

 (A) Tekst bestaande uit enkel lettertekens/lijnen welke 
     gecreëerd zijn met CAD software: 
     Probeer alvorens af te drukken het "2 Gradatie afdrukken" 
     keuzevakje in de "Geavanceerd" tab te gebruiken. 
     (In dit geval zullen de gedeelten waarbij foto's, gekleurde 
     lettertekens en lijnen overlappen alle in zwart worden 
     afgedrukt.) 

 (B) Tekst welke foto's, gekleurde lettertekens en lijnen bevat: 
     Probeer de "Helderheid" instelling te verminderen in het 
     "Beeldafstelling" dialoogvenster dat verschijnt wanneer u de 
     "Beeldafstelling" toets in de "Geavanceerd" tab selecteert. 
     (Hierdoor zal de helderheid van de afgedrukte afbeelding in 
     zijn geheel veranderd worden.) 

 (C) Overige gevallen 
     Als u bovenstaande aanwijzingen heeft geprobeerd en nog  
     steeds niet het gewenste afdrukresultaat heeft verkregen, de 
     kleur van het letterteken of de lijn donkerder maken of het 
     letterteken of de lijn dikker maken. 

- In de testpagina die afgedrukt wordt wanneer u in de 
  printerstuurprogramma-eigenschappen "Testpagina afdrukken" 
  selecteert, verschijnt "Ja" bij "Kleurenafdruk"; dit is echter 
  enkel ingesteld om de reproductie van halftint afdrukken te 
  verbeteren. Met het apparaat kunnen enkel zwart-wit afdrukken 
  worden gemaakt. 

- Wanneer de functie "Aanpassen aan pagina" op het tabblad 
  "Papier" wordt gebruikt, wordt de vergroting of verkleining 
  berekend op basis van het "Papierformaat" op het tabblad 
  "Papier", niet op basis van het papierformaat dat is ingesteld 
  in de toepassing. Zorg er daarom voor wanneer u deze functie 
  gebruikt dat het "Papierformaat" op het tabblad "Papier" 
  hetzelfde is als het papierformaat dat is ingesteld in de 
  toepassing. 

- De positie, grootte en de kleur van een watermerk dat getoond 
  wordt in het watermerkvoorbeeld (aan de linkerzijde van de 
  "Watermerk" tab) in de stuurprogramma-eigenschappen kan 
  verschillend zijn van het werkelijke afgedrukte resultaat. 
  Gebruik het voorbeeld enkel als een algemene richtlijn. 

- Als nadat een watermerk is geselecteerd N-Boven afdrukken in de 
  "Hoofd" tab wordt geselecteerd, zal er een afbeelding 
  verschijnen (de papierafbeelding in de linker bovenhoek van de 
  "Hoofd", "Papier" en "Geavanceerd" tabs) welke aangeeft dat er 
  één watermerk op het papier afgedrukt zal worden. De afbeelding 
  geeft eenvoudigweg aan dat er een watermerk geselecteerd is; 
  het geeft niet het afdrukresultaat aan. Een watermerk zal in 
  feite op elke pagina van het document afgedrukt worden. Wanneer 
  bijvoorbeeld een meerpagina document met gebruik van 2-Boven 
  afdrukken wordt afgedrukt, zullen er twee watermerken op elk 
  vel papier worden afgedrukt. 

- Als de taal van het gebruikte printerstuurprogramma verschilt 
  van die van het besturingssysteem, wordt het "Watermerk" 
  soms niet correct afgedrukt. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Beperkingen ten aanzien van bepaalde softwaretoepassingen 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Bij het bewerken van meerdere documenten in Microsoft Word 2000 of 
  later, kan door het openen van de stuurprogramma-eigenschappen 
  en door het veranderen van de afdrukinstellingen voor één 
  document, veranderingen in de afdrukinstellingen voor de 
  overige documenten teweeg gebracht worden. In dit geval dient 
  u voor het afdrukken van elk document de afdrukinstellingen 
  terug te stellen. 

- Als in Microsoft Word en overige toepassingen een document wordt 
  afgedrukt met gebruik van een groot lettertype, is het mogelijk 
  dat de toepassing wordt gesloten. In Microsoft Word kunnen 
  lettertypen groter dan 300 punten worden ingesteld; gebruik echter 
  bij afdrukken geen lettertype groter dan ongeveer 300 punten. 
  Wanneer u een groot lettertype in een document gebruikt, wordt 
  het aanbevolen het document regelmatig vast te leggen. 

- Bepaalde Engelse lettertypen worden mogelijk niet correct 
  afgedrukt vanuit WordPad. Gebruik in dit geval een andere 
  tekstverwerkertoepassing (Microsoft Word, enz.) 

- In WordPad is het mogelijk dat afdrukken niet correct 
  plaatsvindt als u een paginabereik bepaalt dat begint vanaf de 
  tweede pagina. Selecteer in dit geval "Alle" voor de af te 
  drukken pagina's. 

- Bij gebruik van Acrobat Reader 5.0 of later, is het mogelijk 
  dat een horizontaal georiënteerd document in de 
  tegenovergestelde oriëntatie van andere toepassingen wordt 
  afgedrukt. In dit geval dient u het "Pagina's automatisch 
  roteren en centreren" keuzevakje in het Afdrukken 
  dialoogvenster alvorens af te drukken weg te selecteren. 

- Wanneer grafische elementen in een PowerPoint document zwart 
  worden afgedrukt, probeert u het volgende: 
    (1) Kies "Afdrukken" uit het menu "Bestand" van PowerPoint. 
    (2) Schakel de functie voor grijswaarden van het dialoogvenster 
        Afdrukken uit. 
    (3) Klik op "OK". 
        ===> Het afdrukken begint. 

- Het is mogelijk dat schaduw- en opvuleffecten niet correct worden 
  weergegeven bij het afdrukken vanuit Excel. Kies in dat geval 
  "Foto" als "Afdrukkwaliteit" op het tabblad "Geavanceerd" van de 
  eigenschappen van het stuurprogramma. 

- Sommige grafische elementen kunnen vanuit de Internet Explorer 
  niet goed worden afgedrukt. In dit geval stelt u "Afdrukkwaliteit" 
  van het tabblad "Geavanceerd" van de stuurprogramma-eigenschappen 
  in op "Foto". 

- Het is mogelijk dat lettertekens of lijnen in felle kleuren 
  (geel, lichtblauw, lichtgrijs, enz.) niet verschijnen wanneer 
  wordt afgedrukt vanuit Power Point. 
  In dat geval selecteert u "Foto" als "Afdrukkwaliteit" op het 
  tabblad "Geavanceerd" van de eigenschappen van het stuurprogramma. 

- Als u Internet Explorer gebruikt in de "Beveiligde Modus", werken 
  sommige functies niet geheel juist. Dit probleem kan worden verholpen 
  door in het menu van Internet Explorer naar "Extra"-"Internet-opties" 
  te gaan en de optie "Beveiligde Modus Inschakelen" van het tabblad 
  "Beveiliging" te veranderen naar "Uit". 

================================================================== 
 
 Opmerkingen bij de vrijgeving van het scannerstuurprogramma 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Betreffende de gebruiksomgeving 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Monitor 
  Een monitor met een resolutie van 800 x 600 SVGA en 256 kleuren 
  of hoger is minimaal vereist. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Belangrijke punten bij het gebruik van de scanner 
 
------------------------------------------------------------------ 

- De Selector wordt opgestart wanneer er twee of meer apparaten op 
  de PC zijn aangesloten en het TWAIN_stuurprogramma van de PC 
  wordt opgestart. 
  Nadat u het gewenste apparaat heeft gekozen, kunt u dit apparaat 
  gebruiken. 
  Als er twee of meer apparaten op de PC zijn aangesloten, dan kan 
  het voorkomen dat niet goed waargenomen kan worden van welke 
  machine de scantoets wordt ingedrukt. 
  In dit geval sluit u slechts één apparaat op de PC aan. 

- Sommige optische tekenherkenningsprogramma's (OCR's) vereisen 
  andere programma-instellingen om efficiënt te kunnen werken. 
  Controleer het TWAIN-stuurprogramma en/of de OCR-instellingen 
  wanneer zich voortdurend problemen voordoen. 

- Wanneer een beeld wordt gescand met "Beeldgebied" om het te 
  scannen gebied in te stellen, komen de eigenschappen van het 
  gescande beeld mogelijk niet overeen met het formaat van het 
  beeld. 

- Gedurende de tijd dat het apparaat opwarmt, kan scannen met 
  gebruik van het WIA stuurprogramma een foutmelding opleveren. 
  Probeer in dit geval opnieuw nadat de "Energiebesparingsindicator" 
  van het apparaat is uitgeschakeld. 

- De nieuwste software-versies bieden een grotere compatibiliteit 
  met scansystemen. 

- De kwaliteit van het afdrukvoorbeeld komt mogelijk niet overeen 
  met de kwaliteit van het definitieve scanbeeld, afhankelijk van 
  de instellingen. 

- Sommige toepassingen bieden geen ondersteuning voor scannen met 
  hoge resolutie. 
  Probeer in dat geval de resolutie te verlagen. 

- Wanneer "Bezig met verwerken..." wordt weergegeven op de 
  voortgangsbalk, is het mogelijk dat de annuleertoets van het 
  apparaat trager werkt. 

------------------------------------------------------------------ 
 
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de 
Onafhankelijke JPEG Groep. 

------------------------------------------------------------------ 
 
SHARP Corporation geeft geen enkele garantie betreffende de 
toepasbaarheid van de in dit document aangeboden informatie of van 
de software voor elk ander doeleinde dan als stuurprogramma voor 
printer en scanner 
 
------------------------------------------------------------------ 

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken 
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere 
landen. 
Windows is een afkorting voor het besturingssysteem Microsoft 
Windows. 

De namen van overige ondernemingen en producten zijn 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun 
respectievelijke ondernemingen. 

----------------------------------------------------------------- 
               Copyright (C) 2007-2008 SHARP Corporation 

