# TYPEN VERBRUIKSARTIKELEN EN OPSLAGMETHODEN

## Typen verbruiksartikelen

Maak gebruik van door ons aanbevolen kopieerpapier en etikettenpapier. Neem voor informatie contact op met uw leverancier.
Maak gebruik van de door ons gespecificeerde tonercartridges, nietcartridges en transparanten.

Productnaam | Modelnaam | Opmerkingen
--- | --- | ---
Transparanten A4 (speciaal papier) | 3M PP2500 | 100 vellen (10 sets per doos)
Nietcartridge (voor finisher of nietfinisher) | MX-SCX2 (voor nieten van 100 vellen) | Circa 5.000 nietjes × 3
Nietcartridge (voor zadelsteek-afwerkingseenheid of nietfinisher) | MX-SCX1 (voor nieten van 20 vellen) | Circa 5.000 nietjes × 3

## Omgaan met toner en tonercartridge, en in geval van nood

### Verwerking

Gooi geen toner of tonercartridges in het vuur. Er kan toner rondspatten die brandwonden kan veroorzaken. Breek ook geen tonercartridges open. Anders kan er tonerstof vrijkomen. Vermijd in dat geval inademing van of huidcontact met het stof.

### Opslag

Sla toner of tonercartridges op een koele en donkere plek op die niet is afgedicht en geen open vlammen bevat. Bewaar toner of tonercartridges buiten bereik van kleine kinderen. Sla dozen met een nieuwe tonercartridge horizontaal op, niet verticaal. Zet de dozen ook niet ondersteboven. Als een doos verticaal wordt opgeslagen, vermindert het stromingsvermogen van de toner, zelfs al schudt u de tonercartridge goed heen en weer voordat u deze gebruikt, en kan er toner in een cartridge achterblijven zonder naar het apparaat te worden geleid.

### In noodgevallen

###### Als u het stof inademt:

Ga naar een plek met frisse lucht en gorgel met een ruime hoeveelheid water. Als u symptomen hebt zoals hoesten, raadpleegt u een arts.

###### Als toner zich aan de huid hecht:

Reinig de huid met zeep en spoel de toner weg met water.

###### Als u toner in de ogen krijgt:

Spoel de toner onmiddellijk weg met stromend water. Als u pijn voelt, raadpleegt u een arts.

###### Als toner wordt ingeslikt:

Spoel uw mond uit en drink één of twee glazen water. Raadpleeg zo nodig een arts.

###### Let op:

- Bewaar geen tonercartridge op een plek waar de temperatuur kan oplopen tot 40 graden Celsius of hoger.
  Als toner wordt opgeslagen op een plek met hoge temperaturen kan de toner in een cartridge hard worden.
- Bewaar tonercartridges of de toneropvangbak buiten bereik van kleine kinderen.

## Opslagmethoden voor andere verbruiksartikelen

###### Bewaar verbruiksartikelen op een plek die aan de volgende voorwaarden voldoet.

- Een schone en droge plek
- Een plek met een stabiele temperatuur
- Een plek die niet blootstaat aan direct zonlicht

Bewaar het kopieerpapier in de originele verpakking en sla het op in een niet vochtige ruimte. Anders wordt vocht geabsorbeerd wat tot kwaliteitsverlies en/of krullend papier leidt.
Terug naar begin