# OPNIEUW VERZENDEN NAAR DISTRIBUTIEBESTEMMINGEN WAARBIJ DE VERBINDING IS MISLUKT

De resultaten van een voltooide distributieverzending kunnen worden gecontroleerd in het opdrachtstatusscherm.

## Bediening

1. #### Tik op de weergave van het taakbeheer en tik op het tabblad [Scannen]

2. #### Tik op de toets [Voltooid]

3. #### Nadat u op de toets van de voltooide distributieverzending hebt getikt, tikt u op de toets [Details van geselect. taak controleren] in het actiescherm

   De details van de opdracht worden weergegeven.

   - 'Rondzenden xxxx' wordt weergegeven als adres van de opdrachttoets voor de distributie. Het opdrachtcontrolenummer dat in het aanraakscherm werd weergegeven na afloop van het scannen, wordt getoond in 'xxxx'.
   - Als de distributieverzending bestemmingen van verschillende modi omvat, wordt dezelfde toets voor distributieverzending in elk van deze modi weergegeven.

4. #### Nadat u op het tabblad [Mislukt] hebt getikt, tikt u op de toets [Opn.verz. naar alle adr.met fouten tijdens verz.] in het actiescherm

   Het apparaat begint opnieuw met het verzenden van het beeld naar de bestemmingen waarvoor de distributieverzending is mislukt.

   Welke stappen moeten worden gevolgd nadat er op de toets [Opn.verz. naar alle adr.met fouten tijdens verz.] is getikt, hangt af van de vraag of er gebruik wordt gemaakt van de functie Documentarchivering.

   - ###### Met gebruik van Documentarchivering:

     U keert terug naar het scherm voor opnieuw verzenden voor documentarchivering. In dit scherm zijn de mislukte bestemmingen al ingevoerd.
     Voer de procedure voor het opnieuw verzenden van het documentarchief uit. (Het origineel hoeft niet opnieuw te worden gescand.)

   - ###### Wanneer documentarchivering niet wordt gebruikt:

     Als u een bestemming invoert waarvoor de verzending mislukt, keert u terug naar het beginscherm. Plaats het origineel en voer de stappen voor distributieverzending uit.

Terug naar begin