# PAPIERLADE-INSTELLING CONTROLEREN

## Overzicht

In dit gedeelte worden de instellingen voor [Papierinvoer] in het venster met afdrukinstellingen uitgelegd.
Als [Auto Select.] ([Auto] in Mac OS X 10.5 tot 10.7) is geselecteerd
Een lade met normaal papier of gerecycled papier van het formaat dat is opgegeven in 'Papierformaat' in het venster Pagina-instelling wordt automatisch geselecteerd voor het afdrukken van gegevens. (De standaardfabrieksinstelling is alleen normaal papier.)
Als een papierlade is opgegeven
Gegevens worden afgedrukt op het papier dat in de opgegeven lade is geplaatst, ongeacht de instelling bij 'Papierformaat' in het venster Pagina-instelling.
U moet voor de doorvoerlade tevens het papiertype opgeven. Controleer het papiertype dat is ingesteld voor de doorvoerlade van het apparaat, controleer of dat type papier zich inderdaad in de doorvoerlade bevindt en selecteer vervolgens de juiste doorvoerlade (het juiste papiertype).
Als het papiertype is opgegeven
Gegevens worden afgedrukt vanuit de lade die het opgegeven type papier van het formaat dat is opgegeven bij 'Papierformaat' in het venster Pagina-instelling.
Ook speciale media kunt u in de doorvoerlade laden.
Zie 'DOORVOERLADE' voor de procedure voor het laden van papier in de doorvoerlade.
Wanneer [Papierformaat herkenning handinvoer inschakelen] (uitgeschakeld in fabrieksinstelling) of [Papiersoort herkenning handinvoer inschakelen] (ingeschakeld in fabrieksinstelling) is ingeschakeld via de optie [Systeeminstellingen] → [Printerinstellingen] → [Standaardinstellingen] → [Doorvoerlade-instellingen] in 'Instellingsmodus (beheerder)', wordt er niet afgedrukt als het papierformaat of het papiertype dat is opgegeven in de printerdriver anders is dan het papierformaat of het papiertype dat is opgegeven in de instellingen van de doorvoerlade.

###### De doorvoerlade uitsluiten van te selecteren laden wanneer [Auto Select.] ([Auto] is geselecteerd in Mac OS X 10.5 tot 10.7:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Printerinstellingen] → [Standaardinstellingen] → [Doorvoerlade-instellingen] → [Doorvoerlade overslaan bij automatische papierselectie].
Terug naar begin