# HET AANTAL VELLEN VAN HET GESCANDE ORIGINEEL CONTROLEREN(AANTAL ORIGINELEN)

## Overzicht

Met deze functie wordt het aantal vellen van het gescande origineel geteld en wordt het resultaat weergegeven voordat u een kopie maakt.
Zo weet u hoeveel originele vellen zijn gescand en kunt u vergissingen bij het kopiëren voorkomen.

- Het telresultaat wordt weergegeven met het aantal gescande vellen van het origineel, niet het aantal pagina's. Wanneer u bijvoorbeeld één origineel dubbelzijdig kopieert, wordt "1" weergegeven om aan te geven dat één origineel vel is gescand en dus niet "2" (voor de voor- en achterzijde van dat ene vel).
- Het aantal originelen moet worden opgegeven voordat het origineel wordt gescand.

## Bediening

Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Aantal originelen].
Op het pictogram wordt een vinkje weergegeven.
De instelling Aantal originelen annuleren:
Tik op de toets [Aantal originelen] om de instelling uit te schakelen.
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op de toets [Vorige].
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID

Controleer het aantal vellen van het gescande origineel.
Het telresultaat wordt weergegeven met het aantal gescande vellen van het origineel, niet het aantal pagina's. Wanneer u bijvoorbeeld één origineel dubbelzijdig kopieert, wordt "1" weergegeven om aan te geven dat één origineel vel is gescand en dus niet "2" (voor de voor- en achterzijde van dat ene vel).
Als het weergegeven aantal originele vellen afwijkt van het werkelijke aantal vellen
Tikt u op de toets [Annuleren] om de opdracht te stoppen.
Tik op de toets [OK] om het kopiëren te starten.
Als deze functie wordt gecombineerd met [Opdracht Samenstel.], wordt het telresultaat weergegeven nadat op de toets [Afdruk starten] is getikt.
Terug naar begin