# EEN KAFT OF INVOEGVEL WORDT NIET AFGEDRUKT OP HET OPGEGEVEN PAPIER

Wat u moet controleren | Oplossing
--- | ---
Is het papiertype correct ingesteld? | Stel het juiste papiertype in voor de lade die het papier bevat dat is opgegeven voor de kaft of het invoegvel. Als het ingestelde papiertype voor de kaft of het invoegvel niet overeenkomt met het papiertype dat is ingesteld voor de lade, wordt papier uit een andere lade geladen. Selecteer in de instellingsmodus [Papierlade-Instellingen] → [Laderegistratie].

Terug naar begin