# GEBRUIKERSBEDIENING

Hieronder volgt een lijst van items in de instellingsmodus met de fabrieksinstellingen en beperkingen voor elk item.
Afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de geïnstalleerde randapparatuur zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar.
G: Algemene gebruiker; B: Systeembeheerder/beheerder

Item | Fabrieksinstelling | G | B
--- | --- | --- | ---
| Gebruikersbediening
| Gebruikerslijst
| - | Nee | Ja
| Aangepaste Index
| Gebruiker1 | Nee | Ja
| Standaardinstellingen
| Nee | Ja
| Gebruikersauthenticatie
| - | Nee | Ja
| Gebruikersauthenticatie
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instelling authenticatiemethode
| Gebruikersauthenticatie via gebruikersnaam en wachtwoord | Nee | Ja
| Inst. apparaataccountmodus
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Handelingen wanneer het maximum aantal pagina's is bereikt
| De opdracht is voltooid wanneer het maximum aantal pagina's is bereikt | Nee | Ja
| Waarschuwing wanneer aanmelden mislukt
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Afdrukken door ongeldige gebruiker uitschakelen
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Opgeslagen taken automatisch afdrukken na login
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Standaardinstelling netwerkauthenticatieserver
| - | Nee | Ja
| LDAP-servertoegangscontrole uitvoeren
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Gebruiksstatus weergeven na aanmelden
| Ingeschakeld | Nee | Ja
| Gebruikersnaam weergeven
| Gebruikersnaam weergeven. | Nee | Ja
| Opdrachtstatus opnemen in gebruikersauthenticatie
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instelling voor automatische afmelding
| Ingeschakeld (60 sec.) | Nee | Ja
| Help voor aanmeldscherm bewerken Nee
| - | Nee | Ja
| De vergrendeling op het bedieningspaneel van het apparaat verwijderen
| - | Nee | Ja
| Teller op nul zetten na verzending van de e-mailstatus
| - | Nee | Ja
| Lijst van organisaties/groepen
| - | Nee | Ja
| Lijst van paginalimietgroepen
| - | Nee | Ja
| Instelling voor paginalimiet van apparaat
| - | Nee | Ja
| Lijst van authoriteitsgroepen
| - | Nee | Ja
| Lijst van fav. hand.-groepen
| - | Nee | Ja
| Lijst van aangepaste toetsen*1
| - | Nee | Ja
| Beginschermlijst*1
| - | Nee | Ja
| Gebruikersaantal
| Gebruikersaantal weergeven
| - | Nee | Ja
| Gebruikersaantal opslaan*1
| - | Nee | Ja
| Instellingen voor cardgebied
| Nee | Ja
| Importeren uit configuratiebestand
| - | Nee | Ja
| Card-scantest
| - | Nee | Ja
| Faciliteitscode controleren in HID-modus
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Instellingen voor cardtype/cardlezer
| Nee | Ja
| Cardtype/cardlezer
| - | Nee | Ja
| IC-card gebruiken voor authenticatie
| Uitgeschakeld | Nee | Ja
| Registratie van cardlezer
| - | Nee | Ja

*1 Deze functie kan niet op het apparaat worden ingesteld. Selecteer [Gebruikersbediening] in de instellingsmodus (webversie).
Terug naar begin