# AFDRUKKEN NIETEN/PERFORATIES MAKEN IN UITVOER

## Overzicht

Functie Nieten
Met de nietfunctie kunt u de uitvoer nieten. U kunt de nietfunctie combineren met 2-zijdig afdrukken om verfijnde producten te maken.
Met deze functie kunt u aanzienlijk wat tijd besparen bij het maken van hand-outs voor vergaderingen of ander geniet materiaal.
U kunt de nietposities en het aantal nietjes selecteren om onderstaande nietresultaten te verkrijgen.

Nieten | Links | Rechts | Boven
--- | --- | --- | ---
1 Nietje* |  |  |
2 nietjes |  |  |

* De nietstand ('' of '') varieert, afhankelijk van het formaat en de stand van het papier.
Perforatiefunctie
Met de perforatiefunctie perforeert u de uitvoer. U stelt de perforatieposities in door de inbindzijde te selecteren.

Links | Rechts | Boven
--- | --- | ---

- Een afwerkingseenheid of zadelsteek-afwerkingseenheid is vereist om de nietfunctie te gebruiken.
- Als u de perforatiefunctie wilt gebruiken, installeert u een perforatiemodule in de afwerkingseenheid of zadelsteek-afwerkingseenheid.
- Zie 'SPECIFICATIES' in de Verkorte installatiehandleiding voor het maximum aantal vellen dat kan worden geniet.
- Het maximum aantal vellen dat in één keer kan worden geniet, omvat alle kaften en/of invoegvellen die worden geladen.
- Zie 'EEN GENIETE INBINDKOPIE MAKEN (Inbindkopie/zadelsteek) ' voor informatie over de functie Zadelsteek.

- U kunt de nietfunctie en staffelfunctie (de positie van de uitvoer bij elke opdracht wisselen) niet gelijktijdig gebruiken.
- Als de afwerkingseenheid is uitgeschakeld in de instellingen van het apparaat, kunnen de niet- en perforatiefuncties niet worden gebruikt.
- Als de niet- of perforatiefuncties zijn uitgeschakeld in de systeeminstellingen van het apparaat, is nieten of perforeren niet mogelijk.

## Bediening

Windows
Klik op het tabblad [Hoofd] en selecteer 'Zijde voor inbinden'.
Selecteer de nietfunctie of de perforatiefunctie.

- Selecteer bij gebruik van de nietfunctie het aantal nietjes in het menu 'Nieten'.
- Klik voor de perforatiefunctie op het selectievakje [Perforeren] zodat het vinkje wordt weergegeven.

Macintosh
Selecteer [Printerfuncties] en vervolgens 'Zijde voor inbinden'.
Selecteer de nietfunctie of de perforatiefunctie.
Selecteer het aantal nietjes. Klik voor de perforatiefunctie op het selectievakje [Perforeren] zodat het vinkje wordt weergegeven.
Terug naar begin