# AFBEELDING WORDT NIET GEROTEERD

Als u niet in staat bent een probleem op te lossen met behulp van de oplossingen in deze handleiding, drukt u op de toets [Aan] en zet u de hoofdschakelaar in de stand ''. Wacht ten minste 10 seconden en zet dan de hoofdschakelaar in de stand ''. Nadat de kleur van de Aan-indicator in groen is veranderd, drukt u op de toets [Aan].
Als de achtergrondkleur van de opdrachtstatusweergave in de rechterbovenhoek van het aanraakscherm niet grijs is, mag u de hoofdschakelaar niet uitschakelen en de stekker niet uit het stopcontact halen. Dit zou de harde schijf kunnen beschadigen of kunnen zorgen voor verlies van opgeslagen of ontvangen data.

Wat u moet controleren | Oplossing
--- | ---
Heeft u de kopieerfactor handmatig geselecteerd? | Gebruik automatische selectie van de kopieerfactor om te kopiëren.
Gebruikt u instellingen waarbij gedraaid kopiëren niet mogelijk is? | Gedraaid kopiëren kan doorgaans desgewenst met andere modi worden gecombineerd, maar sommige combinaties zijn niet mogelijk. Als u een combinatie hebt geselecteerd die niet mogelijk is, wordt een melding op het aanraakscherm weergegeven.
Is 'Instelling Draaien Kopie' uitgeschakeld in de instellingsmodus? | Controleer dit bij uw beheerder. Als u beheerder bent, schakelt u [Instelling Draaien Kopie] in. Selecteer [Systeeminstellingen]→[Kopieerinstellingen]→[Instelling Draaien Kopie]→[Kopie draaien] in de "Instellingsmodus".

Terug naar begin