# BOVENKANT

In dit gedeelte worden de namen en functies van de verschillende onderdelen aan de binnenkant van het apparaat beschreven.
×
Tonercartridge
Deze cartridge bevat toner. Als een tonercartridge leegraakt, moet u de cartridge vervangen.
- DE TONERCARTRIDGE VERVANGEN
×
Fuseereenheid
Hier wordt warmte toegepast om de overgebrachte afbeelding op het papier te smelten.
De fuseereenheid is heet. Zorg dat u geen brandwonden oploopt wanneer u vastgelopen papier verwijdert.
×
Transportband
Deze band zet de afbeelding die in de fotogeleidingseenheid van toner is gemaakt over op papier.
Zorg dat u de transportband niet aanraakt of beschadigt.
Dat kan resulteren in onvolmaakte afbeeldingen.
×
Rechterklep
Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.
×
Klep van de papieromkeereenheid
Deze eenheid wordt gebruikt voor het omkeren van papier bij 2-zijdig afdrukken. Open deze klep om vastgelopen papier te verwijderen.
×
Hoofdschakelaar
Gebruik deze schakelaar om de voeding van het apparaat in te schakelen.
Laat deze schakelaar in de stand staan bij gebruik van de fax- of internetfaxfunctie.
- DE VOEDING INSCHAKELEN
×
Toner inzamelcontainer
Hierin wordt de overtollige toner verzameld die na het afdrukken is overgebleven.
- DE TONER INZAMELCONTAINER VERVANGEN
Een onderhoudstechnicus verzamelt vervangen toner inzamelcontainers.
×
Ontgrendelingshendel van toner inzamelcontainer
Gebruik deze hendel om de toner inzamelcontainer te ontgrendelen als u de toner inzamelcontainer wilt vervangen of de lasereenheid wilt reinigen.
- DE LASEREENHEID REINIGEN
- DE TONER INZAMELCONTAINER VERVANGEN
×
Hendel
Trek deze naar buiten en pak deze vast bij het verplaatsen van het apparaat.
×
Rechterklep van de papierlade
Open deze klep om papier te verwijderen dat is vastgelopen in lade 2, 3 of 4.
×
Rechterklep van de papierlade
Open deze klep om papier te verwijderen dat is vastgelopen in lade 1.
×
Ontgrendelingshendel van rechterklep
U verwijdert vastgelopen papier door aan deze hendel te trekken en de hendel omhoog te houden om de klep aan de rechterkant te openen.
Tik op de naam om de details ervan weer te geven.
Terug naar begin