# INSTELLINGEN EXTERNE ACCOUNTAPPLICATIE

U kunt een externe accountapplicatie toevoegen en beheren:
Stel de servernaam in waar u de externe accountapplicatie hebt geïnstalleerd.

Item | Beschrijving
--- | ---
Extern accountbeheer | Schakel de totaalfunctie door de externe accountapplicatie in. Als deze optie is ingeschakeld, moet u altijd de applicatienaam of het adres van de webservice invoeren.
Authenticatieserver instellen (Server 1) | Als de server is ingesteld, is de externe authenticatiemodus geselecteerd. De toegang tot de MFP wordt beheerd door de applicatie die u op deze pagina instelt. Als deze optie is ingeschakeld, moet u altijd de applicatienaam, het gebruikersinterfaceadres van de applicatie of het adres van de webservice voor server 1 invoeren. Als u deze optie niet instelt, wordt de externe totaalmodus geselecteerd.
Beeldtakenlogboek inschakelen | Dit item wordt weergegeven wanneer u een productcode van de 'Sharp Document Recorder' invoert.
Server 1-4 | Selecteer een server om deze in te schakelen.
Applicatienaam | Voer een applicatienaam in.
Gebruikersinterfaceadres applicatie | Voer de URL van het aanmeldscherm in dat het eerst moet worden weergegeven nadat het apparaat is ingeschakeld.
Webserviceadres | Voer de URL in van de server of computer die opdrachten en gebeurtenissen verstuurt via het XML/SOAP-protocol.
Time-out | Voer een time-out in. De standaardinstelling is 20 seconden.
Home Directory-pad | Voer maximaal 64 tekens in van volle of halve breedte voor de zoektekst voor het home directory.
Gebruikersnaam | Voer maximaal 127 tekens in van volle of halve breedte voor de gebruikersnaam voor authenticatie van het home directory-pad.
Wachtwoord | Voer maximaal 255 cijfertekens in voor het wachtwoord voor authenticatie van het home directory-pad.

Terug naar begin