# EEN GROOT AANTAL PAGINA'S VERZENDEN(OPDRACHT SAMENSTELLING)

## Overzicht

Met deze functie kunt u een origineel dat bestaat uit een groot aantal pagina's opsplitsen in sets, elke set scannen met behulp van de automatische documentinvoereenheid en de pagina's via één enkele verzending verzenden. U kunt een fax ook verzenden door originelen zowel in de automatisch documentinvoereenheid als op de glasplaat te plaatsen. Gebruik deze functie wanneer er meer origineelpagina's zijn dan er in één keer in de automatische documentinvoereenheid kunnen worden geplaatst.
Als u in sets verdeelde originelen scant, scan dan eerst de set die de eerste pagina bevat. De instellingen die u voor de eerste set kiest, kunnen voor alle overige sets worden gebruikt.
Deze functie is niet beschikbaar voor Snel On-Line Verzenden, handmatige verzending, Direct TX of verzending met behulp van de luidspreker.

- Er kunnen maximaal 999 pagina's worden gescand. Houd er rekening mee dat wanneer het geheugen wordt gebruikt voor andere opdrachten, er minder pagina's kunnen worden gescand.
- Als het geheugen tijdens het scannen vol raakt, wordt een bericht getoond en wordt de verzending geannuleerd.
- U kunt de scaninstellingen voor iedere set originelen wijzigen.

## Bediening

Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid.
Er kunnen meerdere originelen in de documentinvoerlade worden geplaatst. De stapel originelen mag niet hoger zijn dan de indicatorlijn op de lade.
Originelen kunnen ook op de glasplaat worden geplaatst.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID

Voer het faxnummer van de bestemming in.

- EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN
- EEN BESTEMMINGSNUMMER OPHALEN UIT EEN ADRESBOEK
- DE GESELECTEERDE BESTEMMINGEN
- EEN BESTEMMING OPHALEN VIA EEN ZOEKNUMMER
- EEN BESTEMMINGSNUMMER OPHALEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK
- EEN VERZENDLOGBOEK GEBRUIKEN OM OPNIEUW TE VERZENDEN
- VERZENDEN VIA KETTINGKIEZEN

Tik op de toets [Opdracht Samenstel.].
Op het pictogram wordt een vinkje weergegeven.
De instelling Opdracht samenstel. annuleren:
Tik op de toets [Opdracht samenstel.] om het vinkje te verwijderen.
Tik op de toets [Start] om de eerste set te scannen.
Tik op de toets [Voorbeeld] om het voorbeeld van een afbeelding te controleren voordat u een fax verstuurt. Zie 'DE AFBEELDING VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie.
Plaats de volgende set originelen en tik op de toets [Extra scan].
Stel het selectievakje [Instellingen wijzigen van volgend origineel] in het actiescherm in op voordat u op de toets [Extra scan] tikt en wijzig dan de scan- of verzendinstellingen van het volgende origineel.
Het scannen van het origineel annuleren:
Tik op de toets [Scan annuleren].
Tik op de toets [Zenden starten].

- Als er gedurende één minuut geen actie wordt ondernomen nadat het bevestigingsscherm is weergegeven, wordt het scannen automatisch beëindigd en wordt de verzending gereserveerd.
- Er kan op de toets [Wijzig instel.] worden getikt om belichting, resolutie, scanformaat en verzendformaat voor elke gescande pagina van het origineel te wijzigen. Wanneer Opdracht Samenstelling in combinatie met "Multishot" wordt gebruikt bij "Overige", kan echter alleen de belichting worden gewijzigd als alle even genummerde pagina's van de origineelpagina's worden gescand.

Terug naar begin