# TWEE APPARATEN GEBRUIKEN OM EEN GROTE OPDRACHT AF TE DRUKKEN(TANDEMAFDRUKKEN)

## Overzicht

Als u deze functie wilt gebruiken, zijn twee apparaten vereist die tandemafdrukken kunnen uitvoeren.
Er worden twee apparaten, die op hetzelfde netwerk zijn aangesloten, gebruikt om een grote kopieeropdracht parallel uit te voeren. Deze functie verkort de afdruktijd als u veel afdrukken moet maken.
Als u de functie tandemafdrukken wilt gebruiken, moet het IP-adres van het volgapparaat dat is geconfigureerd in [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Instelling tandemverbinding] in de "Instellingsmodus" zijn geregistreerd in de printerdriver.

- In een Windows-omgeving wordt dit automatisch bewerkstelligd door te klikken op de knop [Automatische configuratie] op het tabblad [Opties] van de printerdriver.
- In een Macintosh-omgeving wordt dit automatisch bewerkstelligd door te klikken op de knop [Tandeminstelligen].

In een Macintosh-omgeving is deze functie alleen beschikbaar in Mac OS X.

## Bediening

Windows
Klik op het tabblad [Geavanceerd].
Klik op het selectievakje [Tandemafdrukken] zodat een vinkje wordt weergegeven.
De functie Tandemafdrukken kan alleen worden gebruikt wanneer de printerdriver is geïnstalleerd met behulp van "Aangepaste installatie", waarbij [Rechtstreekse LPR-afdruk (Adres opgeven/Automatisch zoeken)] is geselecteerd en het selectievakje [Ja] is ingeschakeld voor "Wilt u de functie tandemafdrukken gebruiken?".

Macintosh
Selecteer [Tandemafdrukken].
Klik op het selectievakje [Tandemafdrukken] zodat een vinkje wordt weergegeven.
Als u de functie tandemafdrukken wilt gebruiken, moet u het protocol selecteren dat wordt gebruikt, overeenkomstig het bericht dat op het scherm wordt getoond wanneer u de printerdriver toevoegt in de "Printerconfiguratie".
Terug naar begin