# EEN BESTEMMING OPHALEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK

## Overzicht

Als een LDAP-server in de "Instellingsmodus (webversie)" is geconfigureerd, kunt u een adres opzoeken in een globaal adresboek en het bestemmingsadres ophalen voor Scannen naar e-mail of Internetfax (uitgezonderd directe SMTP-adressen).

## Bediening

Tik op de toets [Globaal Adres Zoeken] in het actiescherm.
Tik op [Bestemming] en tik op de LDAP-server die moet worden gebruikt.

- Als een authenticatiescherm voor de LDAP-server wordt getoond, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
- Als er slechts één LDAP-server is opgeslagen, hoeft u stap 2 niet uit te voeren. In dat geval begint u bij stap 3.

Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .
Tik op van [Object] om het object te selecteren waarnaar moet worden gezocht en tik op [Druk hier om een trefwoord in te voeren] om de beginletter van de bestemming in te voeren.
Tik vervolgens op de toets [Start Zoeken]. Na korte tijd worden de zoekresultaten weergegeven.
Zoeken
Voer de zoektekens in (maximaal 64 tekens). Het systeem zoekt namen die beginnen met de ingevoerde letters.
Een asterisk wordt als volgt gebruikt:

XXX : namen die beginnen met 'XXX'
XXX: namen die eindigen op 'XXX'
XXX : namen die 'XXX' bevatten
AA XX: namen die met 'AA' beginnen en eindigen op 'XX'.

Tik op de toets van de bestemming om de bestemming te bepalen.

- Als geen bestemming wordt gevonden:
  Tik op de toets [Opnieuw zoeken] om meer zoekletters toe te voegen.

- Doorgaan met het toevoegen van andere bestemmingen:
  Tik op de bestemming.

De bestemmingsinformatie controleren:
Tik eerst op de snelkeuzetoets van de bestemming en vervolgens op de toets [Bestemmingsinformatie bevestigen]. Tik op om het scherm met adresinformatie te sluiten.
Terug naar begin