# EEN GEREGISTREERDE AFBEELDING TOEVOEGEN AAN EEN ORIGINEEL(AANGEPASTE AFBEELDING)

## Overzicht

Met deze functie voegt u een afbeelding, die op het apparaat wordt geregistreerd, toe aan een origineel om een kopie te maken.
De volgende twee typen aangepaste afbeeldingen zijn beschikbaar.

- Aangepaste stempel (meerkleurenstempelafbeelding)
- Aangepast watermerk (Stempelafbeelding met zwart-witwatermerk)

Aangepaste stempel
Aangepast watermerk

- Een afbeelding moet van tevoren via de printerdriver op het apparaat worden geregistreerd.
  Zie "EEN AANGEPASTE AFBEELDING REGISTREREN""EEN AANGEPASTE AFBEELDING REGISTREREN" (Bedieningshandleiding) voor informatie over het registreren van een afbeelding.
- Een aangepaste stempelafbeelding wordt gekopieerd per vel, niet per origineel. Als 2-in-1 of 4-in-1 is ingeschakeld, worden gebruikersstempels gekopieerd voor elke set pagina's.
- Een aangepaste stempelafbeelding wordt gekopieerd met het geregistreerde formaat. Het formaat blijft ongewijzigd, zelfs wanneer de kopieerfactor wordt vergroot of verkleind.
- Er kan niet voor elke pagina een andere aangepaste afbeelding worden opgegeven.
- Wanneer u op de toets [Starten zwart-wit] tikt wordt een monochrome kopie gemaakt, zelfs wanneer u een aangepaste stempel hebt geselecteerd.
- Als een afbeelding buiten het opgegeven papier valt, afhankelijk van het geregistreerde formaat of de geregistreerde positie, wordt het overtollige deel niet gekopieerd.

Aangepaste afbeelding kan worden gecombineerd met Tandemkopie.
Stempelkopie wordt uitgevoerd wanneer een aangepaste afbeelding met dezelfde bestandsnaam wordt geregistreerd in zowel het hoofdapparaat als het volgapparaat.
Als deze niet is geregistreerd, wordt een kopie gemaakt zonder aangepaste afbeelding.
De combinatie met andere functies wordt in de onderstaande tabel beschreven.

Gecombineerde functie | Aangepaste afbeeldingsbewerkingen
--- | ---
Kantlijnver- schuiving | Verschuift op dezelfde manier als voor een origineelafbeelding.
Wissen | Maakt een normale stempelkopie.
Dubbelzijdige kopie | Maakt een stempelkopie per vel.
Inbindkopie | Maakt een normale stempelkopie.
Opdracht samenstellen | Maakt een normale stempelkopie.
Kaften/Insteekvellen | Gebaseerd op de aangepaste afbeeldingsinstelling.
Transparant- Insteekvellen | Maakt een normale stempelkopie.
2-in-1 | Maakt een stempelkopie per vel.
Boekkopie | Maakt een normale stempelkopie.
Tabkopie | Maakt een normale stempelkopie, onafhankelijk van de verschuiving van de afbeelding.
Kaartformaat | Maakt een stempelkopie per vel.
Spiegelbeeld | Maakt een normale stempelkopie zonder spiegelbeeldomkering.
Z/W Omgekeerd | Drukt een afbeelding normaal af zonder Z/W-omkering. De volgende voorwaarde wordt echter ingesteld wanneer wordt afgedrukt op een donkere achtergrond. Aangepaste stempel: afgedrukt in wit Aangepast watermerk: afgedrukt zonder dat het beeld wordt opgelicht
A3-breed papier | Maakt een normale stempelkopie.
Centreren | Maakt een normale stempelkopie zonder centreren.
Kleuraanpassing | Maakt een stempelkopie met de geregistreerde gegevens.
Stempel | Maakt een stempelkopie in het menu Stempel.
Foto herhalen | Kan niet worden gecombineerd.
Vergroting over meerdere pagina's | Kan niet worden gecombineerd.
Patroonafdruk | Maakt een stempelkopie onder een patroonafdruk.
Opmaak herhalen | Kan niet worden gecombineerd.
Afbeelding positioneren | Drukt een afbeelding af op de originele positie, onafhankelijk van de instelling Afbeelding positioneren.
Boek splitsen | Maakt een stempelkopie per vel.

## Bediening

Plaats het origineel en tik op de toets [Voorbeeld].
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Aangepaste afbeelding].
Tik op de toets [Aangepaste stempel] of [Aangepast watermerk].
Tik op de toets [Afbeelding] om een afbeelding te selecteren.
Selecteer de gewenste miniatuurafbeeldingen in de beschikbare selectie.
Stel [Afdrukpagina] of [Origineel] in.
Voor aangepaste stempel

Afdrukpagina | Geef een of meer pagina's op voor stempelkopie. Eerste pagina of alle pagina's
Afdrukpositie | Geef een positie op voor stempelkopie.
Originelen | STAND VOOR HET PLAATSEN VAN ORIGINELEN | Geef de afdrukstand van het origineel op.
Type 2-zijdig origineel | Geef de inbindzijde op voor een 2-zijdig origineel. Boek of schrijfblok
Hoek | Geef de hoek van de afbeelding op. 0 graden, -90 graden, 90 graden of 180 graden

Voor aangepast watermerk

Afdrukkleur | Geef de watermerkkleur van de afbeelding op. Zwart, R (rood), G (groen) of B (blauw), cyaanblauw, magenta of geel
Afdrukpatroon | Geef het afdrukpatroon van het afbeeldingswatermerk op. Transparant: maakt een originele afbeelding transparant voor stempelkopie. Overlappen: verbergt een watermerk dat aan een originele afbeelding is toegevoegd voor stempelkopie.
Belichting | Selecteer de belichting van een watermerk uit negen niveaus.
Afdrukpagina | Geef een of meer pagina's op voor stempelkopie. Eerste pagina of alle pagina's
Afdrukpositie | Geef een positie op voor stempelkopie.
Originelen | STAND VOOR HET PLAATSEN VAN ORIGINELEN | Geef de afdrukstand van het origineel op.
Type 2-zijdig origineel | Geef de inbindzijde op voor een 2-zijdig origineel. Boek of schrijfblok
Hoek | Geef de hoek van de afbeelding op. 0 graden, -90 graden, 90 graden of 180 graden

Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].
De instelling voor Aangepaste afbeelding annuleren:
Tik op de toets [Uit].
Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm.
Controleer of de instellingen de gewenste resultaten opleveren.
Alle instellingen annuleren:
Tik op de toets [CA].
Tik op de toets [Starten kleur] of [Starten zwart/wit].
Wanneer u slechts één set kopieën maakt, hoeft u het aantal kopieën niet op te geven.
Twee of meer sets kopieën maken:
Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.
Terug naar begin