# INSTELLINGEN INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN

Met de volgende instellingen schakelt u bepaalde functies in of uit.
Voorwaarde-instellingen
Afdrukken lege pagina uitschakelen
Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om een lege pagina af te drukken.
GEBRUIKERSBEDIENING
Afdrukken door ongeldige gebruiker uitschakelen
Het is mogelijk het afdrukken door gebruikers waarvan geen informatie op het apparaat is opgeslagen te blokkeren, zoals het afdrukken zonder het invoeren van geldige gebruikersinformatie in de printerdriver of het afdrukken van een bestand op een FTP-server in de instellingsmodus (webversie).
Bedieningsinstellingen
Timer voor automatisch wissen annuleren
Hiermee schakelt u de modus Automatisch wissen uit.
Uitschakelen van opdrachtprioriteit
De functie Opdrachtprioriteit kan worden uitgeschakeld. Na uitschakeling wordt de toets [Prioriteit] niet meer in het scherm met de opdrachtstatus getoond.
Uitsch. afdruk via handinvoer
Hiermee wordt afdrukken via de doorvoerlade uitgeschakeld (het afdrukken van andere opdrachten voorafgaand aan een opdracht die is onderbroken)* omdat het papier voor de opdracht niet aanwezig is in een van de papierladen).
* Deze optie wordt genegeerd als het papier tijdens de opdracht opraakt.
Automatische toetsherhaling uitschakelen
Hiermee schakelt u de functie Automatische toetsherhaling uit.
Aanpassen van klok uitschakelen
Zorgt ervoor dat datum en tijd niet kunnen worden gewijzigd.
Kaften/insteekv. modus uitschakelen
Hiermee schakelt u het gebruik van de functie Kaften/Insteekvellen uit.
Apparaatbeheer
Uitschakelen van documentinvoereenheid
Gebruik deze instellingen om het gebruik van de automatische documentinvoereenheid niet toe te staan wanneer deze bijvoorbeeld niet goed functioneert. (Er kunnen nog wel originelen met de glasplaat worden gescand wanneer deze instelling is ingeschakeld.)
Uitschakelen van duplex
Deze functie wordt gebruikt om 2-zijdig afdrukken uit te schakelen als de duplexmodule bijvoorbeeld niet goed functioneert.
Papierlade met grote capaciteit uitschakelen
Gebruik deze instelling om het gebruik van de papierlade met grote capaciteit te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer deze niet goed functioneert.
Optionele papierlade uitschakelen
Met deze instelling schakelt u de optionele papierlade uit, bijvoorbeeld wanneer deze niet goed functioneert.
Lade-instellingen uitschakelen
Hiermee schakelt u de lade-instellingen uit.
Afwerkingseenheid uitschakelen
Met deze instelling kunt u het gebruik van de afwerkingseenheid of zadelsteek-afwerkingseenheid blokkeren, bijvoorbeeld wanneer deze niet goed functioneert.
Staffel uitschakelen
Hiermee schakelt u een staffel uit.
Nieteenheid uitschakelen
Met deze instelling kunt u het gebruik van nieten blokkeren, bijvoorbeeld wanneer de nieteenheid van de afwerkingseenheid of zadelsteek-afwerkingseenheid niet goed functioneert.
Perforeren uitschakelen
Met deze instelling kunt u het gebruik van perforeren blokkeren, bijvoorbeeld wanneer de perforatiemodule van de afwerkingseenheid of zadelsteek-afwerkingseenheid niet goed functioneert.
Kleurmodus uitschakelen
Wanneer zich een kleurgerelateerd probleem voordoet en afdrukken niet mogelijk is, kunt u de kleurmodus tijdelijk blokkeren. Zwart-wit afdrukken is nog steeds mogelijk.
Deze functie is alleen bedoeld als noodmaatregel.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kan deze alleen door een onderhoudstechnicus ongedaan worden gemaakt. Neem contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende servicebedrijf uit de Verkorte installatiehandleiding om de instellingen ongedaan te maken en het probleem op te lossen.
Hoofdapparaatmodus uitschakelen
Hiermee schakelt u de Hoofdapparaatmodus uit voor tandemafdrukken.
(Normaalgesproken is het niet nodig deze instelling in te schakelen.)
Volgapparaatmodus uitschakelen
Hiermee schakelt u de Volgapparaatmodus uit voor tandemafdrukken.
(Normaalgesproken is het niet nodig deze instelling in te schakelen.)
Kopieerinstellingen
Registratie/verwijderen van programma uitschakelen
Hiermee schakelt u de registratie van programma's uit.
Uitschakeling handinvoer bij 2-zijdig kopiëren
Hiermee wordt het gebruik van de doorvoerlade bij het maken van 2-zijdige kopieën uitgeschakeld.
De doorvoerlade wordt vaak gebruikt voor etikettenvellen, transparanten en andere speciale media waarbij 2-zijdig kopiëren niet is toegestaan.
Als een vel van dit speciale materiaal in de omkeereenheid terechtkomt, kan dit een papierstoring of schade aan de eenheid tot gevolg hebben.
Als regelmatig speciale media worden gebruikt waarbij 2-zijdig kopiëren niet is toegestaan, raden wij u aan deze functie in te schakelen.
Automatische papierselectie uitschakelen
Hiermee schakelt u de functie Automatische papierselectie uit.
Wanneer u deze instelling inschakelt, zal geen automatische papierselectie van hetzelfde formaat als het origineel op de glasplaat of in de automatische documentinvoereenheid plaatsvinden.
Registratie van aangepaste afbeelding uitschakelen
Hiermee schakelt u de registratie van aangepaste afbeeldingen uit.
Verzenden tijdens kopiëren uitschakelen
Hiermee schakelt u de functie Beeld verzenden tijdens kopiëren uit.
Printerinstellingen
Kennisgevingspagina niet afdrukken
Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om een kennisgevingspagina af te drukken.
Testpagina niet afdrukken
Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om de testpagina af te drukken.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kan 'Testpagina Printer' in de instellingsmodus niet worden gebruikt om testpagina's af te drukken.
Handinvoer uitsluiten bij automatische papierselectie
Wanneer [Automatisch] is geselecteerd voor papiertypeselectie, wordt de doorvoerlade uitgesloten van laden die kunnen worden geselecteerd.
Dit wordt aanbevolen wanneer regelmatig speciaal papier in de doorvoerlade wordt geladen.
Rechtstreeks afdrukken USB-geheugen uitschakelen
Hiermee schakelt u de functie voor rechtstreeks afdrukken van een bestand op een USB-stick uit.
Rechtstreeks afdrukken vanuit netwerkmap uitschakelen
Hiermee schakelt u rechtstreeks afdrukken vanuit een netwerkmap uit.
Verzenden tijdens afdrukken uitschakelen
Hiermee schakelt u de functie Beeld verzenden tijdens afdrukken uit.
Instellingen Beeld Verzenden
Omschakelen weergave-volgorde uitschakelen
Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om de weergavevolgorde (volgorde van zoeknummer, oplopend, aflopend) te wijzigen in het adresboek en andere items.
Als deze optie is ingesteld, wordt de weergave ook niet gesorteerd als u op het tabblad in het adresboekscherm tikt.
De huidige volgorde van de weergave wordt gebruikt nadat de instelling is geselecteerd.
Faxdistributie uitschakelen
Hiermee schakelt u de faxdistributie uit.
Registratie uitschakelen
Reg. van bestemming via bedieningspaneel uitschak.
Hiermee schakelt u adresbeheer via het apparaat uit.
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- Groep (Directe Invoer)
- Groep (Adresboek)

Alles selecteren: alle items worden geselecteerd.
Geselecteerde wissen: alle selecties worden gewist.
Registratie van bestemming op webpagina uitschakelen
Hiermee schakelt u het opslaan van de bestemming via de instellingsmodus uit (webversie).
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- Groep (Directe Invoer)
- Groep (Adresboek)
- Individueel

Alles selecteren: alle items worden geselecteerd.
Geselecteerde wissen: alle selecties worden gewist.
Registratie/verwijderen van programma uitschakelen
Hiermee schakelt u het gebruik van het adresboek uit wanneer een programma wordt opgeslagen.
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- E-mail
- FTP
- Bureaublad
- Netwerkmap
- Internetfax (incl. directe SMTP)
- Faxen

Alles selecteren: alle items worden geselecteerd.
Geselecteerde wissen: alle selecties worden gewist.
Registratie van alle programma-items uitschakelen
Hiermee wordt het gebruik van het adresboek geblokkeerd wanneer een programma wordt opgeslagen.
ADRESBOEK
Hiermee wordt het gebruik van het adresboek in elke modus geblokkeerd.
Directe Invoer
Hiermee wordt het gebruik van het adresboek voor functies in elke modus geblokkeerd.
Registratie van geheugenvak uitschakelen
Hiermee schakelt u de registratie van alle typen geheugenvakken uit.
Configureer de instellingen voor de volgende items:
Navraaggeheugen, Vertrouwelijk, Relaydistributie (Directe invoer), Relaydistributie (Adresboek)
Alles selecteren: alle items worden geselecteerd.
Geselecteerde wissen: alle selecties worden gewist.
Bestemmingsregistratie via Globaal adres zoeken uitschakelen
Hiermee schakelt u adresbeheer via globaal adres zoeken uit.
Configureer de instellingen voor de volgende items:
E-mail, Internetfax, Fax
Alles selecteren: alle items worden geselecteerd.
Geselecteerde wissen: alle selecties worden gewist.
Registratie via Network Scanner Tools uitschakelen
Hiermee schakelt u adresbeheer via Netwerk Scanner Tool uit.
Doorsturen via netwerk uitschakelen
Hiermee wordt inkomende routing geblokkeerd.
Instel. voor uitschak. van verzending
Deze instellingen worden gebruikt om de volgende verzendhandelingen uit te schakelen.
[Opn. verzenden] uitschakelen in beeldverzendmodus
Met deze instelling schakelt u de toets [Opn. verzenden] in het basisscherm van de beeldverzendmodus uit.
Selecteren uit adresboek uitschakelen
Hiermee schakelt u de selectie van bestemmingen vanuit het adresboek uit.
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- E-mail
- FTP
- Bureaublad
- Netwerkmap
- Internetfax (incl. directe SMTP)
- Faxen

Alles selecteren: alle items worden geselecteerd.
Geselecteerde wissen: alle selecties worden gewist.
Directe invoer uitschakelen
Hiermee schakelt u directe invoer van het bestemmingsadres en dergelijke uit.
Configureer de instellingen voor de volgende items:

- E-mail
- Netwerkmap
- Bureaublad
- Netwerkmap
- Internetfax (incl. directe SMTP)
- Faxen

Alles selecteren: alle items worden geselecteerd.
Geselecteerde wissen: alle selecties worden gewist.
PC-I-Fax-verzending uitschakelen
Hiermee wordt PC-I-Faxverzending geblokkeerd.
PC-Fax-verzending uitschakelen
Hiermee blokkeert u PC-Faxverzending.
Instellingen documentarchivering
Tekst/stempel afdrukken bij opnieuw afdrukken uitschakelen
Als een opgeslagen bestand wordt opgehaald en afgedrukt, zijn de afdrukfuncties uitgeschakeld.
Deze functie voorkomt inconsistentie van de datum tussen de oorspronkelijke gegevens, de uitvoergegevens en overige.
Batch-afdrukinstellingen
Wanneer u gebruikmaakt van afdrukken in batches, kunt u deze instelling gebruiken om selectie van de toetsen [Alle gebruikers] en [Gebr. Onbekend] in het gebruikerselectiescherm te blokkeren.
Met de instellingen voor inschakelen/uitschakelen worden dezelfde parameters beheerd als met de instellingen voor inschakelen/uitschakelen in andere instellingen. De instellingen zijn onderling gekoppeld (wanneer u de ene instelling wijzigt, wordt ook de andere instelling gewijzigd).
Opslaan naar extern geheugenapparaat uitschakelen
Opslaan naar extern geheugenapparaat is uitgeschakeld.
BEVEILIGINGSINSTELLINGEN
Deze instelling wordt gebruikt om de beveiligingsverbeteringsfuncties in te stellen.
Instelling Verborgen patroon afdrukken
Hiermee schakelt u de directe invoer van het achtergrondpatroon en dergelijke uit.
Terug naar begin