# EEN INBINDKOPIE KOPIËREN(BOEKKOPIE)

## Overzicht

Met deze functie kunt u een kopie maken van de twee tegenover elkaar liggende pagina's van een open boek of ander gebonden document.
Kopieën die u maakt met deze functie kunnen in het midden worden gevouwen om een boekje te maken.
Deze functie is handig als u van kopieën een aantrekkelijk boekje of folder wilt maken.
Het origineel plaatsen

- Boekkopie moet worden opgegeven voordat het origineel wordt gescand.
- Er worden 4 origineelpagina's gekopieerd op elk vel papier. Als het aantal originelen geen veelvoud is van vier, worden aan het eind automatisch blanco pagina's toegevoegd.
- Als een zadelsteek-afwerkingseenheid is geïnstalleerd, kan deze functie worden gebruikt in combinatie met de zadelsteek- of papiervouwfunctie.
- Als u de functie voor boekkopie selecteert, wordt de functie voor 2-zijdig kopiëren automatisch geselecteerd.
  Wanneer u instellingen hebt geselecteerd die 2-zijdig kopiëren verhinderen, kunt u de functie Boekkopie niet gebruiken.

## Bediening

Plaats het origineel op de glasplaat.
Plaats de geopende pagina's van de 'eerste en laatste vellen'.

- GLASPLAAT

Tik op de toets [Overige] en op de toets [Boekkopie].
Selecteer een inbindpositie.
Als u geen kaft wilt invoegen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige]. Ga vervolgens naar stap 5.
Boekkopie annuleren:
Tik op de toets [Uit].
Als u een kaft wilt invoegen, tikt u op de toets [Kaftinstelling] en op de toets [Aan].
Als u een kopie op de ingevoegde kaft wilt maken, schakelt u het selectievakje [Maak kopie op kaft (Duplex)] in zodat wordt weergegeven.
De kaftinvoerlade wijzigen:
Tik op de toets [Papierlade] om het ladeselectiescherm te tonen. Tik op de kaftinvoerlade op het ladeselectiescherm. Zie 'DE PAPIERLADE VOOR HET KOPIËREN SELECTEREN' voor meer informatie.

- Als u op de kaft wilt kopiëren, kunt u geen gebruikmaken van etikettenvellen, transparanten en tabpapier.
- Deze instelling is niet beschikbaar als de functie Kaften/Insteekvellen is uitgeschakeld in de instellingsmodus.

Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].
Tik op de toets [Voorbeeld] om de eerste origineelpagina te scannen.
Het scannen van het origineel start.
Plaats de volgende geopende origineelpagina's en tik op de toets [Extra scan].
Herhaal deze stap totdat u alle origineelpagina's hebt gescand.
Scan de resterende originelen in deze volgorde:

1. Binnenzijde van de voorkaft en de eerste pagina (tegenover elkaar liggende pagina's)
2. Binnenzijde van de 2de en 3de pagina's (tegenover elkaar liggende pagina's)
3. ...
4. Binnenzijde van de laatste pagina en de achterkaft (tegenover elkaar liggende pagina's)

U kunt de kopieerinstellingen niet wijzigen als u extra pagina's scant.
Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm.
Controleer of de instellingen de gewenste resultaten opleveren.
Alle instellingen annuleren:
Tik op de toets [CA].
Tik op de toets [Scannen originelen klaar] om het kopiëren te starten.
Wanneer u slechts één set kopieën maakt, hoeft u het aantal kopieën niet op te geven.
Twee of meer sets kopieën maken:
Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.
Terug naar begin