# KLEURMODUS WIJZIGEN

## Overzicht

Wijzig de kleurmodus voor het scannen van originelen.

Modus | Scanmethode
--- | ---
Automatisch | Het apparaat detecteert of het origineel in kleur of zwart-wit is en selecteert automatisch de instelling voor scannen in kleur of zwart-wit (Mono2 of grijstinten).
Meerkleuren | Het origineel wordt gescand in kleur. Deze modus is ideaal voor originelen in kleur, zoals catalogi.
Mono2 | De kleuren van het origineel worden gescand in zwart of wit. Deze modus is ideaal voor originelen met alleen tekst.
Grijstinten | De kleuren in het origineel worden gescand in zwart-wit in gradaties van grijs (grijstinten).

Deze functie kan niet worden gebruikt in de modus Internetfax.

## Bediening

Tik op de toets [Kleurmodus].
Tik op de toets voor de gewenste kleurmodus voor het origineel.
Bij een combinatie van bestemmingen in verschillende verzendmodi tikt u op om een verzendmodus (E-mail, Bureaublad/FTP, Internetfax of Gegevensinvoer) en de kleurmodus voor elke modus te selecteren.
Tik op de toets [Grijstinten] of [Mono2] om de Z/W-modus voor automatische kleurselectie in te stellen.
Geef op of voor het scannen van zwart-witoriginelen Mono2 of Grijstinten moet worden gebruikt. Als de bestandsindeling is ingesteld op JPEG, wordt er in grijstinten gescand.
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .
De Z/W-modus kan alleen worden ingesteld wanneer de toets [Automatisch] is geselecteerd in de kleurmodusinstelling (stap 2).
Terug naar begin