# TYPEN VERBRUIKSARTIKELEN EN OPSLAGMETHODEN

## Typen verbruiksartikelen

Maak gebruik van door ons aanbevolen kopieerpapier en etikettenpapier. Neem voor informatie contact op met uw leverancier.
Maak gebruik van de door ons gespecificeerde tonercartridges, nietcartridges en transparanten.

Productnaam | Modelnaam | Opmerkingen
--- | --- | ---
Transparanten A4 (speciaal papier) | S4BG68 | 100 vellen (10 sets per doos)
Nietcartridge (voor finisher of nietfinisher) | MX-SCX1 | Circa 5.000 nietjes × 3
Nietcartridge (voor zadelsteek-afwerkingseenheid of nietfinisher) | AR-SC3 | Circa 2.000 nietjes × 3

## Omgaan met toner en tonercartridge, en in geval van nood

### Verwerking

Gooi geen toner of tonercartridges in het vuur. Er kan toner rondspatten die brandwonden kan veroorzaken. Breek ook geen tonercartridges open. Anders kan er tonerstof vrijkomen. Vermijd in dat geval inademing van of huidcontact met het stof.

### Opslag

Sla toner of tonercartridges op een koele en donkere plek op die niet is afgedicht en geen open vlammen bevat. Bewaar toner en tonercartridges buiten bereik van kleine kinderen. Bewaar toner of tonercartridges buiten bereik van kleine kinderen. Sla dozen met een nieuwe tonercartridge horizontaal op, niet verticaal. Zet de dozen ook niet ondersteboven. Als een doos verticaal wordt opgeslagen, vermindert het stromingsvermogen van de toner, zelfs al schudt u de tonercartridge goed heen en weer voordat u deze gebruikt, en kan er toner in een cartridge achterblijven zonder naar het apparaat te worden geleid.

### In noodgevallen

###### Als u het stof inademt:

Ga naar een plek met frisse lucht en gorgel met een ruime hoeveelheid water. Als u symptomen hebt zoals hoesten, raadpleegt u een arts.

###### Als toner zich aan de huid hecht:

Reinig de huid met zeep en spoel de toner weg met water.

###### Als u toner in de ogen krijgt:

Spoel de toner onmiddellijk weg met stromend water. Als u pijn voelt, raadpleegt u een arts.

###### Als toner wordt ingeslikt:

Spoel uw mond uit en drink één of twee glazen water. Raadpleeg zo nodig een arts.

###### Let op:

- Bewaar geen tonercartridge op een plek waar de temperatuur kan oplopen tot 40 graden Celsius of hoger.
  Als toner wordt opgeslagen op een plek met hoge temperaturen kan de toner in een cartridge hard worden.
- Bewaar tonercartridges of de toner inzamelcontainer buiten bereik van kleine kinderen.

## Opslagmethoden voor andere verbruiksartikelen

###### Bewaar verbruiksartikelen op een plek die aan de volgende voorwaarden voldoet.

- Een schone en droge plek
- Een plek met een stabiele temperatuur
- Een plek die niet blootstaat aan direct zonlicht

###### Doe kopieerpapier in een zak en bewaar dit op een vlakke ondergrond.

Als u het papier niet in een zak doet of papier rechtop bewaart, treedt krulvorming op of wordt vocht geabsorbeerd, hetgeen tot papierstoringen leidt.
Doe de rest van het papier in een zak en sluit de bovenkant van de zak af bij de opslag, anders treedt krulvorming op of wordt vocht geabsorbeerd, hetgeen tot papierstoringen leidt.
Terug naar begin