# PAPIER IN EEN PAPIERLADE MET GROTE CAPACITEIT LADEN

## Overzicht

Gebruik de papierlade met grote capaciteit voor de uitvoer van omvangrijke afdrukopdrachten die niet met de normale lade kunnen worden verwerkt.
De lade kan maximaal 3500 vel papier van 8.5" x 11" bevatten (80 g/m2 of 21 lbs).
Neem contact op met uw leverancier of erkende servicevertegenwoordiger wanneer u het papierformaat wijzigt.
Plaats geen zware voorwerpen op de lade en oefen er geen neerwaartse druk op uit.
Als u een ander type papier hebt geladen dan de keer ervoor, moet u de instellingen in de "Instellingsmodus" controleren.
Het type papier controleren dat in de lade wordt geplaatst:
Selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Papierlade-instellingen].

## Bediening

Trek de papierlade naar buiten.
Trek de lade rustig naar buiten totdat deze niet meer verder gaat.
Plaats het papier in het midden van de papiertafel.
Plaats het papier met de afdrukzijde omlaag. De stapel mag niet boven de indicatorlijn uit komen (maximaal 3500 vel).
Waaier het papier goed uit voordat u het laadt. Als u het papier niet uitwaaiert, kunnen meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd waardoor het apparaat vastloopt.
Duw de papierlade rustig terug in het apparaat.
Druk stevig tegen de lade totdat deze volledig in het apparaat zit.
Terug naar begin