# FLETSE KLEUREN OP DE AFBEELDING LATEN OPLICHTEN(ACHTERGRONDONDERDRUKKING)

## Overzicht

Onderdruk lichte achtergrondgebieden van originelen.
AchtergrondOnderdrukking moet worden opgegeven voordat het origineel wordt gescand.

## Bediening

Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Achtergrond-Onderdrukking].
Tik op of schuif met de schuifbalk om het te onderdrukken bereik aan te passen.
De instelling voor achtergrondonderdrukking annuleren:
tik op de toets [Uit].
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].
Plaats het origineel en tik op de toets [Voorbeeld].
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm.
Controleer of de instellingen de gewenste resultaten opleveren.
Alle instellingen annuleren:
Tik op de toets [CA].
Tik op de toets [Starten kleur] of [Starten zwart/wit].
Wanneer u slechts één set kopieën maakt, hoeft u het aantal kopieën niet op te geven.
Twee of meer sets kopieën maken:
Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.
Terug naar begin