# ECO-FUNCTIES

Deze functies helpen energieverbruik besparen door bewerkingen van secties die vaak hoog energieverbruik hebben te beheren. Het apparaat biedt twee modi voor energiebesparing.

TIMER VOOR AUTOMATISCH UITSCHAKELEN | Als er geen bewerkingen plaatsvinden, wordt in deze modus de voeding van het bedieningspaneel en de fuseereenheid uitgeschakeld en staat het apparaat in de wachtstand met het laagste energieverbruik. Hoewel de mate van energiebesparing aanzienlijk groter is, heeft het apparaat meer tijd nodig om terug te keren naar de bedrijfsmodus.
VOORVERWARMFUNCTIE | In deze functie wordt de temperatuur van de fuseereenheid verlaagd en staat het apparaat in een wachtstand met laag energieverbruik. In vergelijking met de modus Timer voor automatisch uitschakelen is de mate van energiebesparing kleiner en is de tijdsduur om terug te keren naar de bedrijfsmodus korter.

Naast deze twee modi helpt het combineren met de volgende functies het energieverbruik nog verder te verlagen.

Functie | Beschrijving
--- | ---
SCHAKEL DE MODUS VOOR AUTOMATISCHE UITSCHAKELING IN ZODRA DE EXTERNE OPDRACHT IS VOLTOOID. | Het apparaat schakelt de modus Automatisch uitschakelen uit en schakelt deze modus weer in zodra het afdrukken is voltooid.
ECO-SCAN | Het apparaat wordt bediend met de fuseereenheid uitgeschakeld voor bewerkingen waar niets bij wordt afgedrukt (en de fuseereenheid dus niet wordt gebruikt), zoals verzending van fax en afbeeldingen.
PLANNINGSFUNCTIE IN- EN UITSCHAKELEN | Gebruik deze functie om de tijden voor het in- en uitschakelen in te stellen om zo het energieverbruik te verminderen.
INSTELLING ENERGIEBEHEER | Deze functie garandeert optimaal gebruik van de modus Automatisch uitschakelen voor de gebruiksfrequentie door het gebruik van het apparaat tijdens een bepaalde periode te analyseren. Prioriteit wordt gegeven aan de planningsfunctie in- en uitschakelen.

Instelling ecomodus
De instellingen van de eco-functie worden in een batch ingesteld. De 'Normale modus' en 'Ecomodus' zijn beschikbaar.
Instellingswaarden als volgt toegepast door elke modus.

Energie besparen | Normale modus | Ecomodus
--- | --- | ---
Eco-scan | Aan (Alleen verzendmodi) | Aan (Alle modi behalve Kopiëren)
Timer voor automatisch uitschakelen | Wijzig overg. tijd volgens tijd van dag.: Auto | Vaste overgangstijd.: Aan (1 min.)
Schakel de functie voor automatische uitschakeling in zodra de externe taak is voltooid. | Uit | Aan
Instelling Voorverwarmfunctie | 1 min. | 1 min.
Paneelweergave tijdens voorverwarmingsmodus uitschakelen | Aan | Aan

De instellingen voor energiebesparing bij Instelling energiebeheer worden niet toegepast wanneer de Normale modus/Ecomodus wordt gebruikt.
Terug naar begin