# TUSSENOPDRACHT

## Overzicht

Met deze functie onderbreekt u een opdracht in uitvoering en drukt u het origineel dat is opgegeven als tussenopdracht met voorrang af.
Wanneer u dringend een kopie moet maken terwijl een lange kopieersessie of andere opdracht wordt uitgevoerd, kunt u de functie voor een tussenopdracht gebruiken.

- De toets [Onderbreken] wordt niet weergegeven wanneer een origineel wordt gescand.
- Afhankelijk van de instellingen van de opdracht in uitvoering, wordt de toets [Onderbreken] mogelijk niet weergegeven.
- Tussenopdracht kan niet worden gebruikt in combinatie met de volgende functies:
  Opdracht Samenstel., Tandemkopie, Boekkopie, Kaart Formaat, Vergrot. Over meerdere pag., Aantal originelen, Proefkopie, Voorbeeldinstelling, Boek splitsen
- Wanneer u een origineel op de glasplaat plaatst kunt u de functies 2-Zijdig kopiëren, sorteren en nietsorteren niet selecteren om een tussenopdracht uit te voeren.
  Als u een van deze functies nodig hebt, moet u de automatische documentinvoer gebruiken.

## Bediening

Tik op de toets [Onderbreken].
Het modusscherm voor Onderbreken wordt weergegeven.
Als gebruikersauthenticatie is ingeschakeld
tikt u op de toets [Onderbreken] om het scherm voor gebruikersauthenticatie weer te geven. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om gebruikersauthenticatie uit te voeren.
Plaats het origineel.
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Configureer de kopieerinstellingen.
Tik op de toets [Annuleren] om de tussenopdracht te annuleren.
Tik op de toets [Starten kleur] of [Starten zwart/wit] om de tussenopdracht te starten.
De onderbroken opdracht wordt hervat zodra de tussenopdracht is voltooid.
In de functie voor een tussenopdracht wordt geen afdrukvoorbeeld van het gescande origineel weergegeven.
Terug naar begin