# BELICHTING EN TYPE ORIGINEEL BEELD WIJZIGEN

## Overzicht

Selecteer een belichting en afbeeldingstype op basis van het origineel voor een optimale scankwaliteit.
Als u de glasplaat gebruikt voor het scannen van meerdere origineelpagina's, moet u altijd de belichtingsinstelling wijzigen bij het wisselen van pagina's.
Bij gebruik van de automatische documentinvoereenheid kan de instelling van de belichting niet meer worden gewijzigd als het scannen eenmaal is begonnen. (Als u 'Opdracht Samenstel.' gebruikt in Overige, moet u de belichting telkens wijzigen wanneer u een nieuwe set originelen invoert.)
Belichtingsinstellingen

Belichting | Suggestie
--- | ---
Automatisch | Bij deze instelling wordt de belichting automatisch aangepast aan lichtere en donkerdere delen van het origineel.
Handmatig | 1-2 | Selecteer deze instelling bij een origineel met donkere tekst.
3 | Selecteer deze instelling voor een normaal origineel (niet licht en niet donker).
4-5 | Selecteer deze instelling wanneer het origineel uit lichte tekst bestaat.

Het type origineel selecteren (scanmodus, gegevensinvoermodus)

Item | Beschrijving
--- | ---
Automatisch | Het afbeeldingstype van het origineel wordt automatisch geselecteerd op basis van het origineel.
Handmatig | Tekst/Afged.foto | Deze functie biedt de beste balans voor het scannen van een origineel dat uit zowel tekst als afgedrukte foto's bestaat, zoals een tijdschrift of catalogus.
Tekst/Foto | Deze functie biedt de beste balans voor het scannen van een origineel dat uit zowel tekst als foto's bestaat, zoals een tekstdocument met een opgeplakte foto.
Tekst | Gebruik deze modus voor normale tekstdocumenten.
Foto | Gebruik deze functie voor het scannen van foto's.
Afgedrukte Foto | Deze functie is het beste voor het scannen van afgedrukte foto's, zoals foto's in een tijdschrift of catalogus.
Map | Deze modus is het best voor het kopiëren van kaarten met lichte kleuren en fijne tekst.

## Bediening

Tik op de toets [Belichting].
Tik op de toets die is toegewezen aan het type origineel dat u wilt instellen op basis van het type origineel.
Tik op om de belichting aan te passen.
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .
Wanneer [Automatisch] is geselecteerd en u de belichting wijzigt, wordt het type origineelafbeelding automatisch ingesteld op [Tekst].

In de internetfaxmodus
Tik op de toets [Belichting].
Tik op om de belichting aan te passen.
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u op .
Wanneer [Automatisch] is geselecteerd, wordt de belichting ingesteld op "3".
Terug naar begin