# HET ORIGINEEL LOOPT VAST (AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID)

Wat u moet controleren | Oplossing
--- | ---
Is er te veel papier geladen in de documentinvoerlade? | Zorg dat de stapel papier in de lade niet boven de indicatorlijn uitkomt.
Heeft het origineel een lang formaat? | Als u de automatische origineelinvoer gebruikt om een lang origineel te scannen, stel het scanformaat dan in op [Lang Form.]. (Let op: lange originelen kunnen niet worden gekopieerd met de kopieerfunctie.)
Is het origineel van dun papier? | Gebruik de documentglasplaat voor het scannen van het origineel. Als u de automatische documentinvoereenheid moet gebruiken, gebruikt u [Langzame scanmodus] in [Overige] om het origineel te scannen.
Is de aanvoerrol vuil? | Reinig het oppervlak van de aanvoerrol. - 'DE GLASPLAAT EN AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID REINIGEN'

Terug naar begin