# BEDIENINGSINSTELLINGEN

Vergrote weergavemodus
Toont grote tekens op het scherm.
wordt in het systeemvak weergegeven wanneer Modus grote tekens is ingeschakeld.
Toetsgeluid
Regelt het geluidsniveau van het toetsgeluid of schakelt het geluid uit. U kunt ook drie pieptonen laten klinken bij beginwaarden tijdens het instellen van de kopieerfactor in de kopieermodus of het aanpassen van de belichting in elke modus.

Scherm waarop de instelling van toepassing is | Beginwaarde
--- | ---
Kopieerfactor instelscherm in het hoofdscherm van de kopieermodus | Factor 100%
Belichtingsaanpassingsscherm in het hoofdscherm van de kopieermodus | Belichtingsniveau: 3 (gemiddeld)
Belichtingsaanpassingsscherm in het hoofdscherm van de modi Fax, Internetfax en Netwerkscanner
Belichtingsaanpassingsscherm voor het scannen naar schijf in de modus Documentarchivering

###### Toetsgeluid bij beginpunt

Wanneer u de belichting instelt in het scherm voor het aanpassen van de belichting van iedere modus, klinkt drie keer een pieptoon als de referentiewaarde is bereikt.
Automatisch Wissen Instellen
De tijd tot de functie Automatisch wissen begint, kan worden ingesteld tussen 10 en 240 minuten in stappen van 10 seconden.
Als het apparaat gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt gebruikt, zal de functie Automatisch wissen alle geselecteerde instellingen wissen en terugkeren naar het hoofdscherm van de kopieermodus of naar het opdrachtstatusscherm.
Timer voor automatisch wissen annuleren
Hiermee wordt de functie Automatisch wissen uitgeschakeld.
Mededelingentijd Instellen
De tijdsduur voordat meldingen in het aanraakscherm worden getoond (de duur voordat een melding automatisch wordt gewist), kan worden ingesteld op een waarde tussen 1 en 12 seconden.
Taalinstelling MFP
De taal die in het aanraakscherm wordt weergegeven, kan op elke taal worden ingesteld.
Wanneer gebruikersauthenticatie is ingeschakeld en een schermtaalinstelling is opgegeven in de favoriete bedieningsgroep, krijgt deze instelling prioriteit.
Standaardweergave-Instellingen

Stel het scherm in dat wordt weergegeven na Automatisch wissen en Aanmelden.
U kunt kiezen uit Kopiëren, E-mail, Netwerkmap, FTP/Bureaublad, Internetfax, Fax, Gegevensinvoer, Adresboek, Documentarchivering, Beginscherm of het Sharp OSA-scherm*.

* Wanneer de applicatiecommunicatiemodule is geïnstalleerd.

Favoriete menu's standaard weergeven
U kunt opgeven dat u "Favoriet" eerst wilt weergeven tijdens de modusselectie.
Actiepaneel als standaard weergeven.
Geef aan of het actiescherm moet worden weergegeven.
Uitschakelen van opdrachtprioriteit
De functie Opdrachtprioriteit kan worden uitgeschakeld. Nadat u dit hebt gedaan, wordt de toets [Prioriteit] niet meer in het opdrachtstatusscherm getoond.
Uitsch. afdruk via handinvoer
Deze instelling wordt gebruikt om Afdruk via doorvoerlade uit te schakelen (het afdrukken van andere opdrachten voorafgaand aan een opdracht die is onderbroken * omdat het voor de opdracht vereiste papier zich niet in één van de papierladen bevindt).
* Dit is niet van toepassing wanneer het papier tijdens de opdracht is opgeraakt.
Instelling Toetsbediening
Deze instelling bepaalt hoe lang het duurt voordat de invoer wordt geregistreerd wanneer op een toets in het aanraakscherm wordt getikt. De invoertijd kan worden ingesteld van 0 t/m 2 seconden in stappen van 0,5 seconde.
Door de tijdsduur te verlengen, kan ongewilde toetsinvoer worden voorkomen wanneer per ongeluk op een toets wordt getikt. Houd er wel rekening mee dat wanneer u een langere tijdsduur instelt voor een instelling, meer voorzichtigheid is vereist om ervoor te zorgen dat de toetsinvoer wordt geregistreerd.
Automatische toetsherhaling uitschakelen
Deze functie wordt gebruikt om toetsherhaling uit te schakelen.
Met de functie Toetsherhaling wordt een instelling voortdurend gewijzigd, dus niet alleen telkens wanneer op de toets wordt getikt maar ook terwijl er (langer) op een toets wordt getikt.
Detectietijd lange aanraking
Selecteer een tijd waarop een lange tik op de toets wordt gedetecteerd.
Dubbele tiksnelheidsinterval
Selecteer een interval waarop een dubbele tik wordt gedetecteerd.
Aanpassen van klok uitschakelen
Zorgt ervoor dat datum en tijd niet kunnen worden gewijzigd.
Kaften/insteekv. modus uitschakelen
Hiermee schakelt u het gebruik van de functie Kaften/Insteekvellen uit.
Toetsenbordprioriteit instellen
Hiermee selecteert u het gebruik van het aanraaktoetsenbord of een extern toetsenbord om tekens in te voeren wanneer het externe toetsenbord is aangesloten.
Toon huidige pad in de Systeeminstellingen
Wanneer de instellingsmodus van het apparaat in gebruik is, wordt de menupositie in een hiërarchische vorm weergegeven bovenaan het aanraakscherm.
Schakel link van het huidige pad in
Als 'Toon huidige pad in de Systeeminstellingen' is ingeschakeld, wordt de koppeling van het huidige pad ingeschakeld.
Eco-adviesfunctie

Geeft aanbevolen kopieer/afdrukinstellingen weer voor kopiëren, opnieuw afdrukken van documentarchivering en rechtstreeks afdrukken.

De kopieer/afdrukinstellingen weergeven voor het besparen van papier tijdens kopiëren, afdrukken van documentarchivering en rechtstreeks afdrukken.

Beginwaarde aantal originelen
Hiermee bepaalt u of 'Aantal originelen' bij Overige voor elke functie wordt ingeschakeld.
KOPIËREN

- KOPIËREN

BEELD VERZENDEN

- Scanner
- Internetfax
- Faxen
- Gegevensinvoer

DOCUMENTARCHIVERING

- Scannen naar schijf
- Opslaan op extern geheugenapparaat

10 cijfertoetsen in oplopende volgorde indelen vanaf links boven
Hiermee rangschikt u cijfertoetsen in aflopende volgorde vanaf de positie linksboven.
Instelling weergavepatroon
Selecteer een kleurenpatroon uit zeven kleurenpatronen in het aanraakscherm.
U kunt een voorbeeld van de geselecteerde sjabloon bekijken.
Voorbeeldinstelling

### Inst. beeldcontrole ontvangen gegevens

Geef aan of een voorbeeld van ontvangen faxen en internetfaxen moet worden weergegeven.
Dit wordt weergegeven als een faxuitbreidingskit of internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.

### Standaardlijst/miniatuurweergave

Fax/I-fax ontvangstgegevens: Selecteer lijst of miniaturen als standaardweergave in het scherm met ontvangen faxen/I-faxen.

### Bestanden ophalen van documentarchivering

- Hoofdmap/Snelmap: Selecteer lijst of miniaturen als standaardweergave in de schermen met de hoofdmap en tijdelijke map van documentarchivering.
- Aangepaste map: Selecteer lijst of miniaturen als standaardweergave in de schermen met aangepaste mappen voor documentarchivering.

Instellingen bediening op afstand
Configureer de vereiste instellingen voor externe bediening van het apparaat via een op hetzelfde netwerk aangesloten pc.
Bediening van externe software

- Bedieningsauthoriteit: wordt gebruikt wanneer externe software wordt gebruikt om het apparaat op afstand te bedienen.
- Wachtwoordinvoerscherm weergeven: als externe software wordt gebruikt om het apparaat op afstand te bedienen, kan een wachtwoordinvoerscherm op het apparaat, op de pc of op allebei worden weergegeven.

Bediening vanaf opgegeven pc

- Bedieningsauthoriteit: wordt gebruikt om bediening op afstand van het apparaat via de opgegeven pc toe te staan.
- Hostnaam of IP-adres van pc: voer de hostnaam of het IP-adres van de pc in die met het apparaat moet worden verbonden. Voer maximaal 127 tekens in.
- Wachtwoordinvoerscherm weergeven: als een opgegeven pc wordt gebruikt om het apparaat op afstand te bedienen, kan een wachtwoordinvoerscherm op het apparaat, op de pc of op allebei worden weergegeven.

Bediening door gebruiker met wachtwoord

- Bedieningsauthoriteit: hiermee kan een gebruiker die over een wachtwoord beschikt het apparaat gebruiken. Neem contact op met de onderhoudstechnicus voor informatie over het wachtwoord.
- Wachtwoordinvoerscherm weergeven: als een gebruiker die een wachtwoord heeft het apparaat op afstand bedient, kan voor hem of haar een wachtwoordinvoerscherm op het apparaat, op de pc of op allebei worden weergegeven.

## Cookie-instellingen

U kunt opgeven of u cookies voor het gebruik van Sharp OSA of de weergave van webpagina's wel of niet wilt opslaan of verwijderen.
Als "Cookie niet bewaren" is geselecteerd dan worden cookies verwijderd zodra de bewerkingen voltooid zijn.
Terug naar begin