# KOPIEËN MAKEN MET FOLDERFORMAAT(INBINDKOPIE)

## Overzicht

Kopieën die worden gemaakt via 'Inbindkopie', kunnen in het midden worden gevouwen om een boekje te maken.
Deze functie is handig als u van kopieën een aantrekkelijk boekje of folder wilt maken.
Inbindkopie met 8 origineelpagina's
Inbindkant

- Als u een inbindkopie van een boek of ander gebonden origineel wilt maken, gebruikt u de functie Boekkopie.
- Als u de functie Inbindkopie selecteert, wordt de functie voor 2-zijdig kopiëren automatisch geselecteerd. Wanneer u instellingen hebt geselecteerd die 2-zijdig kopiëren verhinderen, kunt u de functie Inbindkopie niet gebruiken.
- Scan de originelen op volgorde: van de eerste pagina tot de laatste pagina. De kopieervolgorde wordt automatisch aangepast door het apparaat. Er worden 4 origineelpagina's gekopieerd op elk vel papier. Als het aantal originelen geen veelvoud is van vier, worden aan het eind automatisch blanco pagina's geproduceerd.
- Wanneer een zadelsteek-afwerkingseenheid is geïnstalleerd, kunt u [Nietsorteren] selecteren en vervolgens Zadelsteek instellen (elke set kopieën op twee posities in het midden van het papier nieten).
  - INSTELLING SORTEREN

Kopieën automatisch nieten wanneer Inbindkopie is ingeschakeld:
Selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Kopieerinstellingen] → [Kopieerinstelling] → [Automatisch Nietapparaat].
Dit wordt gebruikt om de functie Zadelsteek automatisch te activeren als de functie Inbindkopie is ingeschakeld wanneer een zadelsteek-afwerkingseenheid is geïnstalleerd. Als u inbindkopieën wilt maken zonder te nieten wanneer de optie [Automatisch Nietapparaat] is ingeschakeld, tikt u op de toets [Nietsorteren]. Selecteer vervolgens [Inbindkopie] en tik op de toets [UIT] in het zadelsteekscherm.

## Bediening

Plaats het origineel en tik op de toets [Voorbeeld].
Plaats het origineel in de documentinvoerlade van de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Als de originelen 2-zijdig zijn, plaatst u deze in de documentinvoerlade.
Tik op de toets [Overige] en op de toets [Inbindkopie].
Selecteer de inbindzijde.
De nietinstellingen voor inbindkopieën annuleren:
Tik op de toets [Uit].
Tik op de toets [1-Zijdig] of [2-Zijdig] in overeenstemming met het origineel.
Als u geen kaft wilt invoegen, gaat u naar stap 6.
Als u een kaft wilt invoegen, tikt u op de toets [Kaftinstelling] en op de toets [Aan].
De kaftinvoerlade wijzigen:
Tik op de toets [Papierlade] om het ladeselectiescherm te tonen.
Tik op de kaftinvoerlade in het ladeselectiescherm.
Zie 'DE PAPIERLADE VOOR HET KOPIËREN SELECTEREN' voor meer informatie.
Als u op de kaft wilt kopiëren, kunt u geen gebruikmaken van etikettenvellen, transparanten en tabpapier.
Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].
Controleer de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm.
Controleer of de instellingen de gewenste resultaten opleveren.
Alle instellingen annuleren:
Tik op de toets [CA].
Tik op de toets [Starten kleur] of [Starten zwart/wit].
Wanneer u slechts één set kopieën maakt, hoeft u het aantal kopieën niet op te geven.
Twee of meer sets kopieën maken:
Tik op de kopieweergavetoets om het aantal kopieën op te geven.
Terug naar begin