# DE OPDRACHTENLIJST LEZEN

De betekenis van elk opdrachtpictogram en bericht dat wordt weergegeven in 'Status' is als volgt:

- Pictogrammen die het type opdracht aangeven
- Berichten die bij 'Status' worden getoond

Pictogrammen die het type opdracht aangeven

| Afdrukopdracht (RGB/CMYK) |  | Kopieeropdracht
| Opdracht voor Scannen naar E-mail |  | Opdracht voor Scannen naar FTP
| Opdracht voor Scannen naar netwerkmap |  | Opdracht voor Scannen naar bureaublad
| Faxverzendopdracht |  | Faxontvangstopdracht
| Opdracht voor PC-Faxverzending |  | Opdracht voor Verzending Internetfax (inclusief directe SMTP)
| Opdracht voor PC-I-Faxverzending |  | Afdrukopdracht Scannen naar schijfbestand
| Opdracht voor Ontvangst Internetfax (inclusief directe SMTP) |  | Distributieopdracht* Inkomende routeringsopdracht
| Tandemkopie/afdrukopdracht |  | Meerdere bestanden opnieuw afdrukken (zoals in een enkel bestand gegroepeerd)
| OSA-scanopdracht |

* Wordt weergegeven bij een distributieopdracht voor meerdere modi.

Berichten die bij 'Status' worden getoond
Opdracht in uitvoering

Weergave | Status
--- | ---
'Afdrukken' | Afdrukopdracht wordt uitgevoerd.
'Kopiëren' | Kopieeropdracht wordt uitgevoerd.
'Verbinden' | Bezig met verbinden
'Verzenden' | Bezig met verzenden
'Ontvangen' | Niet afdrukken
'Tel' | Er wordt met iemand gesproken via de extra telefoon.
'Gestopt' | De opdracht is gestopt.
'FAST-communicatie in uitvoering' | FAST-communicatie wordt uitgevoerd.
'Toner op' | Toner op
'Papier leeg' | Papier leeg
'Papieropstopping' | Papieropstopping
'Wachten' | Bezig met wachten
'Opwarmen' | Bezig met opwarmen
'Limiet' | De accountlimiet is bereikt.
'Fout' | Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de opdracht.

Gereserveerde opdracht

Weergave | Status
--- | ---
'Wachten' | Opdracht wacht op uitvoering.
'Herhaalmodus' | De opdracht wordt nogmaals uitgevoerd vanwege een communicatiefout of ander probleem.
'Wachten op bevestiging van de verzending' | Wachten op bevestiging van de Internetfaxverzending
Weergave van datum en tijd | Timerverzendopdracht (de opgegeven tijd wordt weergegeven)

Voltooide opdracht

Weergave | Status
--- | ---
'OK' | De opdracht is normaal beëindigd.
'Verzenden OK' | Verzending is voltooid.
[In Geheugen] | Ontvangst voltooid, maar de fax is niet afgedrukt. De ontvangen gegevens (elke pagina) zijn niet afgedrukt of doorgestuurd. (De ontvangen gegevens zijn niet verwijderd.)
'Ontvangen' | Afgedrukte ontvangen faxgegevens. De fax is ontvangen. De ontvangen gegevens (elke bestand) zijn opgeslagen.
'Doorstuur OK' | De ontvangen gegevens/ontvangen gegevens (elk bestand) zijn doorgestuurd.
'FAST-communicatie in uitvoering' | FAST-communicatie wordt uitgevoerd.
'Gestopt' | De opdracht werd gestopt.
'Wissen' | Verwijderde ontvangen gegevens in het scherm Beeldcontrole.
'Aantal geslaagde verzendbestemmingen/totaal aantal bestemmingen OK' | Voltooiing van een distributieverzending, navraagopdrachtenreeks of inkomende routingbewerking. Als verzending naar 3 van 5 bestemmingen is geslaagd, wordt het bericht '003/005 OK' getoond.
'Geen antwrd.' | Er is een fout opgetreden omdat er geen antwoord kwam van de bestemming.
'Bezet' | Er is een fout opgetreden omdat de ontvanger bezet was.
'OK-RAPPORT' | Een antwoord 'Ontvangst geslaagd' ontvangen
'FOUTRAPPORT' | Een antwoord 'Leveringsfout' ontvangen
'GEEN RAPP.' | Time-out leveringsbevestiging ontvangen
'E-mail ontvangen' | E-mail die geen Internetfax is ontvangen
'Geweigerd' | Er werd een fax verzonden van een verzender die geblokkeerd werd door de functie anti-junkfax.
'NGxxxxxx' | De verzending/ontvangst is mislukt omdat er een communicatiefout is opgetreden (er wordt een 6-cijferige foutcode weergegeven in xxxxxx).
'Fout' | Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de opdracht.

Terug naar begin