# INSTELLING VOOR AFDRUKKEN VANAF DE MFP (FTP)

Via het bedieningspaneel van het apparaat hebt u toegang tot de FTP-server en kunt u servergegevens selecteren om af te drukken.

- Toets [Toevoegen]
  Hiermee voegt u een nieuwe FTP-server toe.
- Lijst
  Toont een lijst met de momenteel opgeslagen FTP-servers.

FTP-server opslaan
Wanneer u op de toets [Toevoegen] tikt, wordt het registratiescherm weergegeven. Er kunnen maximaal 20 items worden opgeslagen.
Zie 'Instellingen' voor meer informatie over de instellingen.
FTP-server bewerken of verwijderen
Wanneer u op een titel in de lijst tikt, wordt het bewerkingsscherm voor die FTP-server weergegeven.
Tik op de toets [Wissen] om de FTP-server te verwijderen.
Instellingen

Item | Beschrijving
--- | ---
Naam | Voer een naam in voor weergave op het bedieningspaneel van het apparaat.
FTP-server | Voer de hostnaam of het IP-adres van de FTP-server in.
Directory | Voer de bestemmingsdirectory van de FTP-bestandsserver in.
Gebruikersauthenticatie inschakelen | Hiermee schakelt u gebruikersauthenticatie in. De gebruikersnaam en het wachtwoord moeten worden ingevoerd.
Gebruikersnaam | Voer de gebruikersnaam in voor aanmelding bij de FTP-bestandsserver.
Wachtwoord | Voer het vereiste wachtwoord in voor aanmelding bij de FTP-bestandsserver. U kunt het wachtwoord wijzigen door [Wachtwoord wijzigen] te selecteren en het nieuwe wachtwoord in het tekstvak in te voeren.
SSL inschakelen | Hiermee schakelt u de communicatie met SSL-versleuteling in.

Terug naar begin