# GROEPSLIJST FAVORIETE BEDIENING

Voor elke groep kan een favoriete bedieningsomgeving worden ingesteld. Een gebruiker die bijvoorbeeld een andere taal spreekt, moet normaalgesproken elke keer de taal wijzigen wanneer hij of zij het apparaat gebruikt. Door de taalinstelling in een groep voor favoriete bediening te registreren, wordt de taal echter automatisch gekozen wanneer de betreffende gebruiker zich aanmeldt.
Instellingen

Item | Beschrijving
--- | ---
Groepsnaam | De naam van de groep opslaan (maximaal 32 tekens).
De groepsnaam selecteren die u als registratiemodel wilt gebruiken | Selecteer een van de eerder opgeslagen groepen die u wilt gebruiken als sjabloon voor de nieuwe groep. Nadat u de groep hebt geselecteerd, worden de instellingen van deze groep toegepast.
Kopiëren
instellingen oorspronkelijke status | Instellingen selecteren voor papierlade, belichtingstype, kopieerfactor, 2-zijdig, uitvoer, staffel, uitvoerlade, scheidingspagina, nietpositie, perforeren, vouwen en snijbreedte.
Beeld verzenden
instellingen oorspronkelijke status | Selecteer instellingen voor afdrukstand afbeelding, belichting, resolutie, kleurmodus, bestandsindeling en afbeeldingstype origineel. Instellingen selecteren voor Opgegeven pagina's per bestand en Naam van faxafzender.
Documentarchivering
Afdrukstand | Geef de afdrukstand van de afbeelding op.
instellingen oorspronkelijke status | Selecteer instellingen voor kleurmodus, belichting, afbeeldingstype origineel en resolutie.
Naar extern geheugenapparaat scannen: instellingen oorspronkelijke status | Selecteer instellingen voor kleurmodus, bestandsindeling, opgegeven pagina's per bestand, belichting, afbeeldingstype origineel en resolutie.
Afdrukken (documentarchivering) | Stel de standaarduitvoerlade in voor afdrukken documentarchivering.
SYSTEEMINSTELLINGEN
Modus grote tekens | Schakel deze optie in om grote tekens weer te geven in het scherm van de instellingsmodus.
Instelling Detectie Formaat Origineel | Selecteer of op AB-formaat of inch-formaat wordt gedetecteerd of schakel detectie voor de glasplaat uit.
Taalinstelling | Selecteer de schermtaal.
Schakel tussen het aantal weer te geven sets voor opdrachtstatus | Selecteer of u het aantal voltooide sets of het aantal resterende sets als opdrachtstatus wilt weergeven.
Instelling Toetsbediening | Stel de toetsinvoertijd en automatische toetsherhaling in.
Detectietijd lange aanraking | Selecteer een tijd waarop een lange tik op de toets wordt gedetecteerd.
Intervalinstelling dubbele tik | Selecteer een interval waarop een dubbele tik wordt gedetecteerd.
Toetsgeluid | Stel het geluid in dat u hoort wanneer op een toets wordt getikt.
Keuze Toetsenbord | Stel de taal van het toetsenbord in.
Instelling weergavepatroon | Selecteer het kleurenpatroon dat in het aanraakscherm wordt gebruikt.
Opgeslagen taken automatisch afdrukken na login | Wanneer Vasthouden is ingeschakeld in de printerdriver en afdrukgegevens naar het apparaat zijn gespoold, worden de gespoolde gegevens automatisch afgedrukt wanneer de gebruiker die vasthouden heeft ingeschakeld, zich aanmeldt.
Toetsinstelling aanpassen | Selecteer gebruik van systeeminstellingen of gebruik de geregistreerde aangepaste toetsinstellingen voor het uitvoeren van 'Toetsinstelling aanpassen'.
Instellingen voor het beginscherm | Selecteer gebruik van systeeminstellingen of gebruik de opgeslagen instellingen voor het beginscherm voor het uitvoeren van 'Instellingen voor het beginscherm'.
Voorbeeldinstelling
Standaardlijst/miniatuurweergave | Selecteer de standaard miniatuurweergave van de ontvangen gegevens die in de faxmodus of Internetfaxmodus moeten worden verwerkt.
Bestanden ophalen van documentarchivering | Selecteer de standaardweergave voor documentarchivering.

Deze instelling kan alleen worden geconfigureerd in de Instellingsmodus (webversie). Deze instelling kan niet worden geconfigureerd via het aanraakscherm van het apparaat.
Terug naar begin