# PAPIERTYPEREGISTRATIE

Sla een papiertype op als het gewenste papiertype niet in de selectie wordt weergegeven of als u een nieuwe set papiereigenschappen wilt maken.
Er kunnen maximaal 7 papiertypen worden geregistreerd.

Item | Beschrijving
--- | ---
Typenaam | Een willekeurige naam opslaan. De namen van de fabrieksinstellingen zijn 'Gebr.type 1' t/m 'Gebr.type 7'.
Vaste zijde van papier | Schakel deze instelling in als papier met een voor- en achterzijde wordt gebruikt.
Duplex uitschakelen | Schakel deze instelling in als papier geladen is dat niet kan worden gebruikt voor 2-zijdig afdrukken.
Omgekeerd uitschakelen | Gebruik deze instelling als u papier gebruikt dat niet kan worden omgekeerd.
Nieten uitschakelen | Gebruik deze instelling als u papier gebruikt dat niet kan worden geniet.
Perforeren uitschakelen | Gebruik deze instelling als u papier gebruikt dat niet kan worden geperforeerd.

Welke instellingen u kunt selecteren varieert, afhankelijk van de geïnstalleerde randapparatuur.
Terug naar begin