# VEEL ORIGINELEN TEGELIJK SCANNEN(OPDRACHT SAMENSTELLING)

## Overzicht

Met deze functie kunt u een origineel dat bestaat uit een groot aantal pagina's opsplitsen in sets, elke set scannen met behulp van de automatische documentinvoereenheid en de pagina's via één enkele verzending verzenden. U kunt ook een fax verzenden door originelen zowel in de automatische documentinvoereenheid als op de glasplaat te plaatsen.
Gebruik deze functie wanneer er meer origineelpagina's zijn dan er in één keer in de automatische documentinvoereenheid kunnen worden geplaatst.
Als u in sets onderverdeelde originelen scant, scant u eerst de set die de eerste pagina bevat.
De instellingen die u voor de eerste set kiest, kunnen voor alle overige sets worden gebruikt.

- U kunt maximaal 999 pagina's scannen.
  Houd er rekening mee dat wanneer het geheugen wordt gebruikt voor andere opdrachten, er minder pagina's kunnen worden gescand.
- Als het geheugen tijdens het scannen vol raakt, wordt een bericht getoond en wordt de verzending geannuleerd.
- U kunt de scaninstellingen voor iedere set originelen wijzigen.

## Bediening

Plaats de originelen in de automatische documentinvoereenheid.
U kunt het origineel ook op de glasplaat plaatsen.

- AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
- GLASPLAAT

Geef de bestemming op.

- EEN BESTEMMING OPHALEN UIT EEN ADRESBOEK
- EEN LIJST VAN DE GESELECTEERDE BESTEMMINGEN WEERGEVEN
- EEN BESTEMMING OPHALEN VIA EEN ZOEKNUMMER
- EEN ADRES HANDMATIG OPGEVEN
- EEN NETWERKMAP OPGEVEN
- EEN BESTEMMING OPHALEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK
- EEN VERZENDLOGBOEK GEBRUIKEN OM OPNIEUW TE VERZENDEN

Tik op de toets [Opdracht Samenstel.].
Op het pictogram wordt een vinkje weergegeven.
De instelling Opdracht samenstelling annuleren:
tik op de toets [Opdracht samenstel.] om het vinkje te verwijderen.
Tik op de toets [Start] om de eerste set te scannen.
Tik op de toets [Voorbeeld] om het voorbeeld van een afbeelding te controleren voordat u een fax verstuurt. Zie 'DE AFBEELDING VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie. Instellingen voor deze functie kunnen echter niet in het voorbeeldscherm worden gewijzigd.
Plaats de volgende set originelen en tik op de toets [Extra scan].
Scannen van het origineel annuleren:
tik op de toets ([Scan annuleren]). Alle gescande gegevens worden gewist.
Tik op de toets [Zenden starten].

- Als er gedurende één minuut geen actie wordt ondernomen nadat het bevestigingsscherm is weergegeven, wordt het scannen automatisch beëindigd en wordt de verzending gereserveerd.
- Er kan op de toets [Wijzig instel.] worden getikt om belichting, resolutie, scanformaat en verzendformaat voor elke gescande pagina van het origineel te wijzigen. Wanneer Opdracht samenstel. in combinatie met '2-in-1' wordt gebruikt bij 'Overige', kan echter alleen de belichting worden gewijzigd als alle even genummerde pagina's van de origineelpagina's worden gescand.

Terug naar begin