# INSTELLINGEN ENERGIEBEHEER

Automatisch uitschakelen kan worden in- of uitgeschakeld, en de voorverwarmfunctie kan worden ingesteld.
Deze functie beperkt de energiekosten en helpt milieuvervuiling tegen te gaan en de natuurlijke energiebronnen in stand te houden.
Instelling Voorverwarmfunctie
De tijd tot de voorverwarmfunctie begint, kan worden ingesteld op een waarde tussen 1 en 120 minuten.
De voorverwarmfunctie wordt ingeschakeld wanneer de ingestelde tijdsduur verloopt nadat het afdrukken is voltooid en er geen verdere handelingen plaatsvinden. Deze functie vermindert de energiekosten en helpt bij het reduceren van milieuvervuiling en de instandhouding van natuurlijke energiebronnen.
Selecteer de gewenste tijdsduur.
De paneelweergave kan voor de voorverwarmfunctie worden uitgeschakeld.
U kunt de voorverwarmfunctie niet uitschakelen.
De overgangstijd voor Automatisch uitschakelen staat vast.
De overgangstijd voor Automatisch uitschakelen staat vast.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, is de optie [Wijzig overg. tijd volgens tijd van dag] uitgeschakeld.
Als Automatisch uitschakelen is uitgeschakeld, is de hier ingestelde tijd uitgeschakeld.
SCHAKEL DE MODUS VOOR AUTOMATISCHE UITSCHAKELING IN ZODRA DE EXTERNE OPDRACHT IS VOLTOOID.
Deze functie werkt in de modus Automatisch uitschakelen. Wanneer het apparaat een afdrukopdracht van de pc voltooit of ontvangen faxgegevens afdrukt, keert het apparaat direct terug naar de modus Automatisch uitschakelen.
Wijzig overgangstijd volgens tijd van dag
Deze functie garandeert optimaal gebruik van de modus Automatisch uitschakelen voor elke tijdsperiode door het gebruik van het apparaat te analyseren op basis van takenlogboeken voor een periode van 4 weken.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, is de optie [Vaste overgangstijd] uitgeschakeld.

- De beheerinstellingen voor beeldoverdracht worden niet gewijzigd.
- Dit is niet gekoppeld aan de planning voor in-/uitschakelen. Als beide zijn ingeschakeld, krijgen de planningsinstellingen voor in-/uitschakelen voorrang.

- Pagina's worden voor elk papierformaat afzonderlijk geteld.
- Als de voeding van het apparaat was uitgeschakeld, was er geen opdracht gedurende deze tijd.

Overgang naar de modi voor energiebesparing en automatisch uitschakelen

Patroon | Overgangstijd | Gemiddelde uitvoer per uur*
--- | --- | ---
Modus 1 (Opdracht starten, prioriteit 1) | Na 1 uur | 500 of meer
Modus 2 (Opdracht starten, prioriteit 2) | Na 30 minuten | 100 tot 499
Modus 3 (Energie besparen, prioriteit 1) | Na 5 minuten | 20 tot 99
Modus 4 (Energie besparen, prioriteit 2) | Na de minimale tijdsperiode | Maximaal 19
| Energieniveau sluimerstand | Lage energie: het apparaat gaat in de energiebesparingsmodus. Het duurt wel even om weer uit die modus te komen. Snel wekken: vergeleken met Lage energie wordt er iets meer stroom verbruikt, maar het apparaat komt sneller uit deze modus. | -

* Fabrieksinstelling
Automatisch
Deze functie beheert de optimale energie voor elke tijdsperiode door het gebruik van het apparaat te analyseren op basis van takenlogboeken voor een bepaalde tijdsperiode.
Als het apparaat geen takenlogboeken met gegevens voor 4 weken heeft, wordt sjabloon 2 (Modus 3 (Energiebesparing, prioriteit 1) ingeschakeld tussen 8.00 en 18.00). Daarna wordt Modus 4 (Energie besparen, prioriteit 2) ingeschakeld.
Handmatig
U kunt een patroon instellen voor elke tijdsperiode.
Het apparaat beschikt al over een sjabloon met 3 patronen. Het patroon voor energiebesparing kan worden toegevoegd aan de 'Oorspronkelijke ecopatronen 1 t/m 4'.
Sjabloon met drie patronen

Sjabloon | Patroon | Beschrijving van de modus
--- | --- | ---
Sjabloon 1 | Altijd 'Energie besparen, prioriteit 2' | Het apparaat werkt altijd in de modus 4 (Energie besparen, prioriteit 2).
Sjabloon 2 | 8.00-18.00 'Energie besparen, prioriteit 1' | Het apparaat werkt in 'modus 3 (Energie besparen, prioriteit 1)' tussen 8.00 en 18.00, maar in 'modus 4 (Energie besparen, prioriteit 2)' in andere tijdsperioden.
Sjabloon 3 | 8.00-18.00 'Opdracht starten, prioriteit 1' | Het apparaat werkt in 'modus 1 (Opdracht starten, prioriteit 1)' tussen 8.00 en 18.00, maar in 'modus 4 (Energie besparen, prioriteit 2)' in andere tijdsperioden.

Gebruik op specifieke datum instellen
U kunt een datum instellen waarop u een grote hoeveelheid opdrachten gaat afdrukken of een speciale bewerking gaat uitvoeren. U stelt deze datum dan in als "specifieke datum" met een specifiek energiebesparingspatroon.

De bewerking voor de specifieke datum wordt uitgevoerd op de datum die is ingesteld als specifieke datum, ongeacht de instelling van de overgangstijd voor Automatisch uitschakelen (ingeschakeld of uitgeschakeld).

Tabblad "Specifieke datum"
U kunt een datum instellen waarop u een grote hoeveelheid opdrachten gaat afdrukken of een speciale bewerking gaat uitvoeren. U stelt deze datum dan in als "specifieke datum" met een specifiek energiebesparingspatroon.

Item | Beschrijving
--- | ---
Datuminstelling | Stel de datum in waarop u het apparaat wilt gebruiken met een specifiek patroon. Selecteer een datum tussen 1 en 31 bij Maandelijks of vanaf Einde van de maand.
Gebruikt energiebesparingspatroon | Selecteer het energiebesparingspatroon dat u wilt gebruiken. In het tabblad "Patroon" kunt u de gegevens van het energiebesparingspatroon invoeren.
Bediening voor vakantie | Instellen van de bediening van het apparaat als de vooraf ingestelde specifieke datum in een vakantie valt. In het tabblad "Vakantie" kunt u de datum als vakantiedag instellen.

- Als een reeds opgegeven specifieke datum overeenkomt met een datum die is verzet omdat de datum in een vakantie valt, dan heeft de eerdere instelling voorrang.
- Wanneer meerdere dezelfde specifieke data worden ingesteld, dan worden ze in oplopende volgorde gebruikt, van 1 tot 7 (nummers van specifieke data).

Tabblad "Patroon"
In dit tabblad kunnen de gegevens van een energiebesparingspatroon worden ingesteld.

Item | Beschrijving
--- | ---
Energiebesparingspatroon | Selecteer het patroon voor een specifieke datum die u wilt opgeven.
Patroonnaam wijzigen | Voer een patroonnaam in als u de naam van een patroon van een specifieke datum wilt wijzigen.
Voorbeeldpatroon | Kies een bestaand patroon voor het aanmaken van een patroon op basis van een opgeslagen of vooraf ingesteld patroon.
Nieuwe planning toevoegen. | Een planning toevoegen.

Tabblad "vakantie"
Geef een vakantie op. De dag die u hebt opgegeven als vakantie zal geen specifieke datum zijn.

Item | Beschrijving
--- | ---
Vakantie-overzicht | Als u op deze optie tikt, worden de data en dagen van de week weergegeven voor de vakanties die u voor twee jaar hebt ingesteld.
Dag van week | Gebruik deze optie om vakanties via dagen van de week op te geven.
Periode instellen | Gebruik deze optie om vakanties via data op te geven. Bij "Laatste registratie" wordt weergegeven wanneer de vakantie via Periode instellen is opgeslagen.

Bericht weergeven voor uitstellen van voorverwarmfunctie / Automatisch uitschakelen
Hier kunt u instellen of u 15 seconden vóór het inschakelen van de Voorverwarmfunctie of de functie Automatisch uitschakelen een bericht wilt laten weergeven.
Terug naar begin