# E-MAIL AFDRUKKEN

Als u uw e-mailaccount configureert in het apparaat, wordt uw mailserver regelmatig gecontroleerd en worden ontvangen e-mailbijlagen automatisch afgedrukt zonder de printerdriver te gebruiken.
E-mailafdrukken uitvoeren:
Selecteer in de instellingsmodus [Toepassingsinstellingen] → [Instellingen e-mail afdrukken] en registreer uw e-mailaccount. (Beheerdersrechten zijn vereist.)
E-mailafdrukken uitvoeren
Geef met de e-mailsoftware van uw pc het e-mailadres op van het apparaat in 'Adres' en verzend e-mail met bijlagen die moeten worden afgedrukt.
U kunt stuuropdrachten in het e-mailbericht invoeren om het aantal kopieën en de afdrukopmaak op te geven.
Opdrachten worden ingevoerd in de indeling 'opdrachtnaam = waarde', zoals getoond in het voorbeeld rechts.
De stuuropdrachten kunnen bijvoorbeeld zijn:

Functie | Opdrachtnaam | Waarden
--- | --- | ---
Kopieën | COPIES | 1-999
Nieten*1 | STAPLEOPTION | NONE, ONE, TWO, SADDLE
Perforeren *2 | PUNCH | OFF, ON
UITVOER | COLLATE | OFF, ON
2-Zijdige Afdruk | DUPLEX | OFF, TOP, LEFT, RIGHT
Accountnummer *3 | ACCOUNTNUMBER | Nummer (5 tot 8 cijfers)
Bestandstype | LANGUAGE | PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF, JPG, XPS
Papier | PAPER | Papier dat kan worden gebruikt (A4, LETTER of overige)
DOCUMENTARCHIVERING | BESTAND | OFF, ON
FOLDERNAME | Maximaal 28 tekens
Snelbestand | QUICKFILE | OFF, ON
Uitvoerlade | OUTTRAY | CENTER, RIGHT, FINISHER
Zwart-witafdrukken | B/W PRINT | OFF, ON
Passend maken | FITIMAGETOPAGE | OFF, ON

1. *1 Alleen ingeschakeld wanneer een afwerkingseenheid of een zadelsteek-afwerkingseenheid is geïnstalleerd.
2. *2 Alleen ingeschakeld wanneer een perforeermodule is bevestigd aan de afwerkingseenheid of zadelsteek-afwerkingseenheid.
3. *3 Kan worden weggelaten tenzij authenticatie plaatsvindt met een gebruikernummer.

- De berichttekst moet in tekstopmaak zijn. Als u de opdrachten typt in Tekst met opmaak (HTML), werken de opdrachten niet.
- Als u 'Config' in de berichttekst invoert, wordt een lijst stuuropdrachten geretourneerd.
- Als niets is ingevoerd in de hoofdtekst (het bericht) van de e-mail, wordt er afgedrukt volgens de instellingen die zijn geconfigureerd in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Instellingen printervoorwaarden] → [Standaardinstellingen]. Als u een bestand afdrukt dat afdrukinstellingen bevat (PCL-, PS- of XPS-bestanden), worden de instellingen toegepast.
- Voer alleen een bestandstype in als u de paginabeschrijvingstaal wilt opgeven. Normaalgesproken is het niet nodig om een bestandstype in te voeren.

Terug naar begin