# SCANGEBIED

Gebruik voor het reinigen van dit onderdeel het glasreinigingsmiddel dat in de automatische documentinvoereenheid is opgeslagen. Vergeet niet om het glasreinigingsmiddel terug te plaatsen op de opslaglocatie nadat u het hebt gebruikt.

### Als u de MX-4140N/MX-5140N gebruikt

Open de automatische documentinvoereenheid en verwijder het glasreinigingsmiddel.
Reinig het scangebied op de glasplaat met het glasreinigingsmiddel.
Plaats het glasreinigingsmiddel terug op zijn plaats.

### Als u de MX-4141N/MX-5141N gebruikt

Open de automatische documentinvoereenheid en verwijder het glasreinigingsmiddel.
Reinig het scangebied op de glasplaat met het glasreinigingsmiddel.
Eén scangebied bevindt zich op de glasplaat en het andere in de automatische documentinvoereenheid.
Open de klep van het scangebied op de automatische documentinvoereenheid.
Druk de ontgrendelschakelaar in om de klep te openen.
Reinig het scangebied op de automatische documentinvoereenheid.
Sluit de klep.
Plaats het glasreinigingsmiddel terug op zijn plaats.
Terug naar begin