# LADE 3 - 4 (STANDAARD/PAPIERLADE VAN 2000 VEL)

## Overzicht

Er kan maximaal 1150 vel papier van A4-formaat (8-1/2" × 11") in lade 3 worden geladen.
Er kan maximaal 850 vel papier van A4-formaat (8-1/2" × 11") in lade 4 worden geladen.
Als u een ander type of formaat papier hebt geladen dan de keer ervoor, moet u de instellingen in "Instellingsmodus" controleren. Dit kan ook een afdrukstoring, afdrukken op papier van onjuist formaat of type of vastgelopen papier veroorzaken.

###### Het type en formaat van het papier controleren:

Selecteer in "Instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Papierlade-instellingen].
Plaats geen zware voorwerpen op de lade en oefen er geen neerwaartse druk op uit.

## Bediening

1. #### Trek de papierlade naar buiten.

   Trek de lade rustig naar buiten totdat deze niet meer verder gaat.

2. #### Breng de aanvoerrol omhoog en laad het papier in de lade.

   Plaats het papier met de afdrukzijde omhoog. De stapel mag niet boven de indicatorlijn uit komen (maximaal 1150 vel voor lade 3 of maximaal 850 vel voor lade 4).
   Waaier het papier goed uit voordat u het laadt. Als u het papier niet uitwaaiert, kunnen meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd waardoor het apparaat vastloopt.

3. #### Laat de aanvoerrol zakken en duw de papierlade voorzichtig in het apparaat.

   Druk stevig tegen de lade totdat deze volledig in het apparaat zit.

Terug naar begin