# SPECIFICATIELIJST PRINTERDRIVER

Functie | PCL6 | PS | Windows PPD *1 | Macintosh PPD *1
--- | --- | --- | --- | ---
Veelgebruikte functies | Kopieën | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999
Afdrukstand | Ja | Ja | Ja | Ja
X pagina's op 1 vel | Aantal pagina's | 2, 4, 6, 8, 9 of 16 | 2, 4, 6, 8, 9 of 16 | 2, 4, 6, 9 of 16 | 2, 4, 6, 9 of 16
Volgorde | Selec- teerbaar | Selec- teerbaar | Selec- teerbaar | Selec- teerbaar
Rand | Aan/uit | Aan/uit | Ja | Selec- teerbaar
2-Zijdige Afdruk | Ja | Ja | Ja | Ja
Passend maken | Ja | Ja | Nee |
Zijde voor inbinden | Selec- teerbaar | Selec- teerbaar | Nee | Ja
Zwart/ witafdruk | Ja | Ja | Ja | Ja
Nieten*2 | Ja | Ja | Ja | Ja
Perforeren*2 | Ja | Ja | Ja | Ja
Papier | Papierformaat | Ja | Ja | Ja | Ja
Aangepast papier | 7-formaat | 7-formaat | Ja | Ja
Papierkeuze | Ja | Ja | Ja | Ja
Uitvoerlade | Ja | Ja | Ja | Ja
Handige printerfuncties | Inbindkopie/ zadelsteek*3 | Ja | Ja | Ja | Ja
Kantlijnver- schuiving | 0,00 mm tot 3,05 cm | 0,00 mm tot 3,05 cm | Ja | Ja
Poster afdrukken | Ja | Ja | Nee | Nee
Afdrukpositie aanpassen | Ja | Nee | Nee | Nee
180 graden draaien | Ja | Ja | Ja | Ja
Zoom/X-y zoom | Ja*4 | Ja | Ja*4 | Ja*4
Lijndikte | Ja | Nee | Nee | Nee
Spiegelbeeld | Nee | Ja | Ja | Nee
Speciale functies | Ander papier | Ja | Ja | Ja*5 | Ja*5
Transparant- Insteekvellen | Ja | Ja | Nee | Ja
Carbonafdruk | Ja | Ja | Nee | Nee
Tabs bedrukken | Ja | Ja*6 | Nee | Nee
Hoofdstuk scheiden | Ja | Nee | Nee | Nee
Tussenblad | Ja | Nee | Nee | Nee
Vouwen *3 | Half vouwen/ meerdere bladen vouwen | Half vouwen | Half vouwen | Half vouwen
Opmaak afdrukken | Ja | Nee | Nee | Nee
PATROONAFDRUK | Ja | Nee | Nee | Nee
JPEG-afbeeldingen verwerken met de printerdriver | Ja | Ja | Nee | Nee
Vervagen | Ja | Ja | Nee | Nee
Tandemafdruk | Ja | Ja | Nee | Ja
Vasthouden | Ja | Ja | Nee | Ja
DOCUMENTARCHIVERING | Ja | Ja | Nee | Ja
Afdrukken en verzenden | Ja | Ja | Nee | Nee
Afdrukken lege pagina uitschakelen | Ja | Nee | Nee | Nee
AANPASS- INGS FUNCTIE KLEURMODUS | Kleurbijstelling | Ja | Ja | Nee | Ja*7
Tekst naar zwart/ Vector naar zwart | Ja | Ja | Nee | Nee
Geavanceerde kleuren | Ja | Ja | Ja | Ja
Instellingen afdrukkleur | Ja | Nee | Nee | Nee
FUNCTIES VOOR HET COMBINEREN VAN TEKST EN AFBEEL- DINGEN | Watermerk | Ja | Ja | Ja | Ja
Afbeeldings- stempel | Ja | Ja | Nee | Nee
Overlay | Ja | Ja | Nee | Nee
Resolutie | Afdrukmodus | Normaal / hoge kwaliteit/ ultrafijn | Normaal / hoge kwaliteit/ ultrafijn | Normaal / hoge kwaliteit/ ultrafijn | Normaal / hoge kwaliteit/ ultrafijn
Selectie grafische functie | Ja | Nee | Nee | Nee
Tonerbespa- ringsfunctie *8 | Ja | Ja | Ja | Ja
Lettertype | Beschikbare eigen lettertypen | 80 letter- typen | 136 letter- typen | 136 letter- typen | 35 letter- typen
Selecteerbare, downloadbare lettertypen | Bitmap, True Type, Graphics | Bitmap, True Type, Graphics | Bitmap, True Type, Graphics | Nee*9
Andere functies | Automatische configuratie | Ja | Ja | Nee | Ja
Gebruikersauthenticatie | Ja | Ja | Nee | Ja

*1 De specificaties voor elke functie in Windows PPD en Macintosh PPD variëren, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem en de softwaretoepassing.
*2 Als een afwerkingseenheid of een zadelsteek-afwerkingseenheid is geïnstalleerd (de perforatiemodule is ook vereist om de perforeerfunctie te gebruiken).
*3 Als een zadelsteek-afwerkingeenheid is geïnstalleerd
*4 De horizontale en verticale afmetingen kunnen niet afzonderlijk worden ingesteld.
*5 Alleen kaften kunnen worden ingevoegd.
*6 Alleen de hoeveelheid verschuiving van de tekstreeksgegevens die in de toepassing zijn gemaakt, is ingesteld.
*7 Kan alleen worden gebruikt in Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 en 10.8
*8 Deze instelling werkt mogelijk niet in sommige applicaties en besturingssystemen.
*9 In sommige versies van LaserWriter kan TrueType en Type1 worden geselecteerd.
Terug naar begin