# OPNIEUW VERZENDEN NAAR DISTRIBUTIEBESTEMMINGEN WAARBIJ DE VERBINDING IS MISLUKT

## Overzicht

De resultaten van een voltooide distributieverzending kunnen worden gecontroleerd in het opdrachtstatusscherm. Als een verzending naar een of meer bestemmingen mislukt, kunt u de afbeelding opnieuw verzenden naar deze bestemmingen.

## Bediening

Tik op de opdrachtstatusweergave.
Nadat u op de betreffende modustab hebt getikt, tikt u op de toets [Voltooid].
Als de distributieverzending bestemmingen van verschillende modi omvat, wordt dezelfde toets voor distributieverzending in elk van deze modi weergegeven.
Nadat u op de toets van de voltooide distributieverzending hebt getikt, tikt u op de toets [Details van geselecteerde opdracht controleren] in het actiescherm.
"Rondzenden xxxx" wordt weergegeven als bestemming van de opdrachttoets voor de distributie. Het opdrachtcontrolenummer dat in het aanraakscherm werd weergegeven na afloop van het scannen, wordt getoond in 'xxxx'.
Nadat u op het tabblad [Verzending mislukt] hebt getikt, tikt u op de toets [Opnieuw verzenden naar alle bestemmingen waarvoor verzending mislukt is] in het actiescherm om het beeld opnieuw te verzenden.
Welke stappen moeten worden gevolgd nadat er op de toets [Opnieuw verzenden naar alle bestemming waarvoor verzending mislukt is] is getikt, hangt af van de vraag of er gebruik wordt gemaakt van de functie Documentarchivering.

- Als u Documentarchivering gebruikt:
  U keert terug naar het scherm voor opnieuw verzenden voor documentarchivering. In dit scherm zijn de mislukte bestemmingen al ingevoerd.
  Voer de procedure voor het opnieuw verzenden van het documentarchief uit. (Het origineel hoeft niet opnieuw te worden gescand.)
- Als u geen documentarchivering gebruikt:
  U keert terug naar het basisscherm. In dit scherm zijn de mislukte bestemmingen al ingevoerd. Plaats het origineel en voer de stappen voor distributieverzending uit.

Terug naar begin